{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":17},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[3,9,5,9],[10,1,10,6],[10,9,10,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅安康养新城一期标识系统、垃圾桶、精神堡垒询价清单（雅安市市政建设工程有限公司）"]
["序号","名称","规格mm",null,null,"单位","数量","合计控制价（元）","合计报价（元）","材质及制作工艺","参考图","备注"]
[null,null,"长（侧）","宽（正）","高"]
[1,"导向标牌",250,280,2300,"套",2,4800,null,"材质工艺：\n1、主龙骨采用镀锌50*40方管28米，副龙骨采用40*30镀锌方管56米，深层做防锈处理；\n2、激光无缝焊接；结构采用Z字形状支撑；\n3、表面采用1.5厚度铝合金型材造型12平米，机床磨具折弯，金属凹凸处理、激光无缝焊接；\n4、1.0cm亚克力激光雕刻安装立体水晶字；\n5、上漆工艺采用等离子汽车烤漆，仿芝麻大理石颜色油漆；\n6、印制内容，采用丝印（UV）彩色内容；二维码印制；\n7、内置音响，30W大牌（KSPPA （快思普）HUSPA（湖声）LS（镭仕）具有防水，防腐蚀，防晒，放老化等。\n8、木架打包运输，安装设备和机具自行负责；\n9、主要材料包含（1、2、3）项；"]
[2,"科普标识牌",300,810,1000,"套",1,5600]
[3,"警示标牌",200,200,860,"套",2,2800]
[4,"景区导览牌",380,3660,2300,"套",1,17800,null,"材质工艺：\n1、主龙骨采用镀锌50*40方管32米，副龙骨采用40*30镀锌方管67米，深层做防锈处理；\n2、激光无缝焊接；结构采用Z字形状支撑；\n3、表面采用1.5厚度铝合金型材造型16平米，机床磨具折弯，金属凹凸处理、激光无缝焊接；\n4、1.0cm亚克力激光雕刻安装立体水晶字；\n5、上漆工艺采用等离子汽车烤漆，仿芝麻大理石颜色油漆；\n6、印制内容，采用丝印（UV）彩色内容；二维码印制；\n7、内置音响，30W大牌（KSPPA （快思普）HUSPA（湖声）LS（镭仕）具有防水，防腐蚀，防晒，放老化等。\n8、木架打包运输，安装设备和机具自行负责；\n"]
[5,"垃圾桶",380,950,950,"套",5,6250,null,"1、材质：Q235优质冷轧钢板；造型2连体，镀锌矩管无缝焊接打磨；规格：100*36*100cm\n厚度：盖子1.0桶身0.8mm\n内胆：模压镀锌铁皮\n重量：28.00KG\n厚度：上下底座1.2mm桶体1.0mm,\n2、制作工艺：折弯焊接烤漆工艺，桶身木纹转印工艺；等离子汽车油漆烤漆，定制 印制当地元素；三角锁开门，底部膨胀螺丝固定.\n3、产品符合GB/2000-91；\n4、运输安装\n"]
[6,"精神堡垒",840,2500,11000,"套",1,94800,null,"材质工艺：\n1、龙骨采GB/T707-2000热轧轻型槽钢+井字架构成+维保人字梯+4层检修平台，无缝焊接+深化防锈处理并留孔，（目的就是在下雨天的时候，可以让雨水通过这两个流水孔留出来，而不至于内部积水，可以减少内部腐蚀的作用，可以延长精神堡垒的使用寿命）；\n2.不锈钢（GB304))结构烤漆、不锈钢镂空雕刻、造型磨边，\n3、不锈钢2面立体字、LED侧面或者背面或者正面发光，结构胶密封；\n4、主结构镀锌、选配原材料，精选优质原材料，保证所有原材料都符合品质管理要求和环保要求，根据效果图和结构图的要求配置对应的原材料。\n5、电镀、丝印、喷漆，根据设计要求对产品配件进行电镀、丝印、喷漆，并确保符合相关品质要求。\n6、安装运输（超大型长板特种货物运输）、起重设备\n7、安装现场及铺料\n"]
[7,"茶马司\n紫铜浮雕\n",1500,1500,105,"个",1,5800,null," 紫铜浮雕制作工艺∶\n1、工艺3.1钎料的选择\n钎料选用丝状或棒状( 3.0 ~5. 0 mm)的BCu60ZnSn - R(丝221),的熔化温度为890 ~ 905 ℃。1BCu60ZnSn -R的化学成分\n钎剂的选用 钎剂选用FB101,其主要成分为硼酸和氟硼酸钾,其熔化温度为550 ~850 ℃。\n2、焊前清理;修正管口边缘,并去除毛刺,管口不应有裂纹、破裂或其它缺陷。且在装配前需将紫铜管插入接头部分的表面及与其连接部分的表面进行清理,用钢丝刷或砂纸清除氧化物,用丙酮等有机溶剂清除油污。\n3、金属处理 盛形(又称攒活) 塑形 锻打 打磨和抛光\n4、表面着色和保护\n5、运输安装"]
[8,"总价（税率     %）",{"$nulls":5},141985.5,null,"报价包含3%增值税费用，若不能开具3%增值税发票，则不足部分税金从应付款项中扣除，若开具超过3%增值税发票，则超过部分视为投标人应承担的款项，招标人也不予弥补。对比含税价最低的供应商。供应周期为30天，请于2021年1月4日11:00前将询价单连同相关资质文件一并密封交于我公司造价部（雅安市雨城区北环东路100号）。联系电话：08355183210\n"]
[{"$nulls":9},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":9},"联系人及联系方式："]
[{"$nulls":9},"报价时间："]