{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["最终版"],"not_rendered":{"images":49,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"最终版","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,0,4,6],[10,0,10,5],[11,0,11,7],[22,0,22,5],[23,0,23,7],[43,0,43,5],[44,0,44,7],[47,1,47,5],[48,0,48,7],[54,0,54,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["交通设施及地坪工程量报价清单"]
["项目名称:地下车库交通系统工程"]
["序号","项目名称","图例","规格（mm）","材料说明","单位","工程数量","备注"]
[]
["一、地下车库安全设施部分"]
[1,"橡胶车轮定位器",null,"560*150*100","高强度橡胶外贴工程级反光膜","对",222]
[2,"橡胶护角板",null,"800*80*8","橡胶外贴反光膜","个",420]
[3,"反光道钉",null,"100*100","全铝双面反光","个",300]
[4,"橡胶减速带",null,"500*350*40","高强度橡胶黑黄相隔","米",12]
[5,"广角反光镜",null,"Φ800","进口PVC一次成型","个",2]
["      小计                            "]
["二、地下车库标线部分"]
[1,"车位线",null,"实际车型","冷涂","个",222]
[2,"车位线",null,"160*260","冷涂","个",222]
[3,"车位线",null,"线宽150","冷涂","米",1380]
[4,"车位线",null,"国标3000","冷涂","个",16]
[5,"车位线",null,"国标3000","冷涂","个",6]
[6,"车位线",null,"国标3000","冷涂","个",4]
[7,"车位线",null,"国标3000","冷涂","个",5]
[8,"车位线",null,"国标3000","冷涂","个",5]
[9,"车位线",null,"国标3000","冷涂","个",5]
[10,"车位线",null,"国标3000","冷涂","个",5]
["小计                            "]
["三、标示标牌部分"]
[1,"出口龙门牌",null,"4000*1000","铝板外贴工程级反光膜","面",1]
[2,"出入口龙门牌",null,"6000*1000","铝板外贴工程级反光膜","面",1]
[3,"坡道导向牌",null,"1200*300","铝板外贴工程级反光膜","面",36]
[4,"直行牌",null,"Φ600","铝板外贴工程级反光膜","面",16]
[5,"左转牌",null,"Φ600","铝板外贴工程级反光膜","面",6]
[6,"右转牌",null,"Φ600","铝板外贴工程级反光膜","面",4]
[7,"直行左转牌",null,"Φ600","铝板外贴工程级反光膜","面",5]
[8,"直行右转牌",null,"Φ600","铝板外贴工程级反光膜","面",5]
[9,"左右牌",null,"Φ600","铝板外贴工程级反光膜","面",5]
[10,"掉头牌",null,"Φ600","铝板外贴工程级反光膜","面",5]
[11,"左转出口牌",null,"400*600","铝板外贴工程级反光膜","面",4]
[12,"右转出口牌",null,"400*600","铝板外贴工程级反光膜","面",6]
[13,"直行出口牌",null,"400*600","铝板外贴工程级反光膜","面",4]
[14,"左转负二层",null,"400*600","铝板外贴工程级反光膜","面",1]
[15,"直行负二层",null,"400*600","铝板外贴工程级反光膜","面",4]
[16,"楼梯电梯牌",null,"1200*300","铝板外贴工程级反光膜","双面",6]
[17,"悬牌吊架",null,"组焊件","镀锌扁铁焊接","根",77]
[18,"电梯牌",null,"400*600","铝板外贴工程级反光膜","面",6]
[19,"楼梯牌",null,"400*600","铝板外贴工程级反光膜","面",6]
["       小计                       "]
["四、墙柱面涂装部分"]
[1,"踢脚线（柱子墙）",null,"H=150","清理基层，喷涂彩色乳胶漆两遍","米",1233]
[2,"柱墙面刷漆",null,"H=800","清理基层，喷涂彩色乳胶漆两遍","平方",986.4000000000001]
[null,"小计"]
["五、地坪坡道部分"]
[1,"行车道地坪",null,"mm","混凝土密封固化剂","㎡",2230]
[2,"车位地坪",null,"mm","混凝土密封固化剂","㎡",4401]
[3,"非机动车位地坪",null,"mm","混凝土密封固化剂","㎡",1158]
[4,"环氧止滑坡道",null,"3mm","环氧压砂防滑地坪","㎡",900,"不准确需实际测量"]
[5,"设备间地坪",null,"mm","混凝土密封固化剂","㎡",200,"现场勘测后确定施工方案"]
["总合计9%",{"$nulls":5},300000]