{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,10],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,0,72,10],[73,0,73,10],[74,5,74,10],[76,5,76,6],[80,8,80,10]]}
["汉源县乡镇幼儿园建设项目一期--富林镇第三幼儿园建设项目电气材料报价表"]
["序号","货物名称","主要技术指标（参数）","单位","数量","不含税单价","税率","不含税合价","含税单价","含税合价","备  注"]
[1,"高压进线柜","1.名称：高压进线柜 AHz1                              2.型号、规格：KYN28A-12\n3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm\n4.安装方式：落地式                           5.柜内电气元件要求：详设计图纸","台",1]
[2,"高压计量柜","1.名称：高压计量柜 AHz2\n2.型号、规格：KYN28A-12\n3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm\n4.安装方式：落地式                           5.柜内电气元件要求：详设计图纸","台",1]
[3,"高压PT及避雷器柜","1.名称：高压计量柜 AHz3                             2.型号、规格：KYN28A-12\n3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm\n4.安装方式：落地式                            5.柜内电气元件要求：详设计图纸","台",1]
[4,"高压出线柜 AHz4","1.名称：高压出线柜 AHz4\n2.型号、规格：KYN28A-12\n3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm\n4.安装方式：落地式                           5.柜内电气元件要求：详设计图纸","台",1]
[5,"发电机","1.名称：自启动柴油发电机组 1G\n2.型号：128KW(常载)/140KW(备载)\n3.安装方式：落地安装\n4.成套配置：含自启动柴油发电机组、发电机自带控制箱柜设备、网络控制器、电控箱、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接,油机启动柜自带出线保护开关，带减震系统 、油箱油泵、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、排烟管、消声器、吸音墙体及吊顶等\n5.报价要求：包含发电机、发动机、进口数码电脑自启动控制系统、出线开关、基础、型钢、预埋件、接地,油箱及柴油、输油管道、蓄电池箱、运输吊装定位费、安装调试及油耗材料费、排烟除尘费用、发电机房环保降噪费、备件工具费等发电机组正常使用的所有附件及随机技术资料。","台",1]
[6,"低压开关柜","1.名称：低压开关柜 1AN1~1AN8、1ACC1-1ACC3\n2.规格：800*800*2200\n3.型号:详见系统图且符合设计、规范要求\n4.基础形式、材质、规格 :槽钢\n5.柜内电气元件要求：详设计图纸","台",11]
[7,"走道照明配电箱","1.名称：走道照明配电箱ALg Pn(kW)=10\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[8,"照明配电总箱","1.名称：照明配电总箱ALZ Pn(kW)=200\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[9,"1F照明配电箱","1.名称：1F照明配电箱1AL1 Pn(kW)=60\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[10,"2/3F照明配电箱","1.名称：2/3F照明配电箱2/3AL1 Pn(kW)=70\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",2]
[11,"应急照明电源箱","1.名称：应急照明电源箱ALE Pn(kW)=4\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[12,"配电箱","1.名称：EPS1.2\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",2]
[13,"消防控制室电源配电箱","1.名称：消防控制室电源配电箱ATxks Pn(kW)=20\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[14,"电梯配电箱","1.名称：电梯配电箱APdt Pn(kW)=14\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[15,"消防稳压泵配电箱","1.名称：消防稳压泵配电箱ACwyb Pn(kW)=1.1\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[16,"风机控制箱","1.名称：风机控制箱 ACfj-0.25 Pn(kW)=0.25\n2.型号：详设计\n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",2]
[17,"配电房用电总箱","1.名称：配电房用电总箱APZpdf Pn(kW)=20\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[18,"高低压配电房配电箱","1.名称：高低压配电房配电箱APpdf1/2 Pn(kW)=10\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",2]
[19,"潜水泵控制箱","1.名称：潜水泵控制箱 JSKa Pe=1.1kW\n2.型号：详设计\n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",2]
[20,"潜水泵控制箱","1.名称：潜水泵控制箱 JSK2 Pe=6kW\n2.型号：详设计\n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[21,"潜水泵控制箱","1.名称：潜水泵控制箱 JSK2a Pe=4.4kW\n2.型号：详设计\n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[22,"消防泵房控制柜","1.名称：消防泵房控制柜 ACpl Pn(kW)=30\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图\n4.安装方式：落地安装 H=0.4m","台",1]
[23,"消防泵房控制柜","1.名称：消防泵房控制柜 ATxfb Pn(kW)=55\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[24,"消防泵房控制柜","1.名称：消防泵房控制柜 ACpl Pn(kW)=30\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[25,"消防泵房控制柜","1.名称：消防泵房控制柜 ACxhs Pn(kW)=18.5\n2.型号：详设计 \n3.规格：具体详见配电箱系统图","台",1]
[26,"干式变压器","1.名称：干式变压器 SCB11-315\n2.型号：详设计\n3.容量（kVA）：315kVA\n4.电压（kV）：10KV/0.4KV   \n5.干燥要求：按设计","台",1]
[27,"不锈钢外壳","1.满足设计和使用要求","套",1]
[28,"壁挂式直流电源","1.满足设计和使用要求                          2.型号：详设计","台",1]
[29,"集中电源主机","1.满足设计和使用要求                          2.型号：详设计","台",1]
[30,"降噪排烟系统","1.满足设计和使用要求                          2.型号：详设计","套",1]
[31,"电力电缆","电力电缆 WDZN-YJY-3*10mm2","m",15]
[32,"电力电缆","电力电缆 WDZN-YJY-3*25+1*16mm2","m",10]
[33,"电力电缆","电力电缆 WDZN-YJY-3*25mm2","m",10]
[34,"电力电缆","电力电缆 WDZN-YJY-4*10mm","m",11]
[35,"电力电缆","电力电缆 WDZN-YJY-5*4mm2","m",60]
[36,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2","m",11]
[37,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm2","m",50]
[38,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2","m",45]
[39,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm2","m",15]
[40,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2","m",55]
[41,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm2","m",30]
[42,"电力电缆","矿物绝缘电缆 YTTW-3*50+2*25mm2","m",85]
[43,"电力电缆","矿物绝缘电缆 YTTW-5*10mm2","m",70]
[44,"电力电缆","矿物绝缘电缆 YTTW-5*4mm2","m",75]
[45,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2","m",35]
[46,"电力电缆","电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15KV-3*70","m",8]
[47,"电力电缆","矿物绝缘电缆 YTTW-4*150+1*70mm2","m",15]
[48,"绝缘导线","WDZ-BYJ-4","m",400]
[49,"控制电缆","ZN-KVV-3*1.5","m",250]
[50,"控制电缆","ZN-KVV-4*1.5","m",90]
[51,"电气配线"," WDZN-BYJ-4mm2","m",70]
[52,"电气配线","ZN-BV-1.5mm2","m",1400]
[53,"电气配线","ZN-BV-2.5","m",30]
[54,"电气配线","ZN-RVS-2*1.5mm2","m",700]
[55,"电气配线","ZN-RVS-2*2.5mm2","m",90]
[56,"电气配线","ZN-RVSP-2*1.5mm2","m",16]
[57,"电气配线","ZN-RVSP-2*1mm2","m",45]
[58,"电气配线","ZN-RVVP-2*1.5mm2","m",300]
[59,"电气配线","NH-BV-1.5","m",35]
[60,"电气配线","RVV-3x2.5mm2","m",200]
[61,"电气配线","RVV-4x0.75mm2","m",50]
[62,"电气配线"," RVVP-2*1mm2","m",200]
[63,"电气配线","WDZ-BYJ-1.5mm2","m",7000]
[64,"电气配线","WDZ-BYJ-10mm2","m",100]
[65,"电气配线","WDZ-BYJ-2.5mm2","m",7000]
[66,"电气配线","WDZ-BYJ-4","m",10300]
[67,"电气配线","WDZ-BYJ-6mm2","m",300]
[68,"电气配线","WDZN-BYJ-2.5mm2","m",2700,{"$nulls":5},"、"]
[69,"不含税合计"]
[70,"含税合计",{"$nulls":7},{"$f":"J3+J71+J70+J69+J68+J67+J66+J64+J63+J62+J65+J61+J60+J59+J58+J57+J56+J55+J54+J53+J52+J51+J50+J49+J48+J47+J46+J45+J44+J43+J42+J41+J40+J39+J38+J37+J35+J34+J36+J33+J32+J31+J30+J29+J28+J4+J5+J6+J7+J8+J9+J10+J11+J12+J13+J14+J15+J16+J17+J18+J19+J20+J21+J22+J23+J24+J25+J26+J27","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["所有配电设备均按照需方提供的系统图报价，高压柜开关为真空开关带手车带微机保护，低压配电箱配电柜主要元器件建议采用上海人民，变压器为国标铜芯含温控含风机，所有设备由施工方安装完成后我公司负责高低压柜的拼排调试，变压器的调试，发电机降噪排烟施工以及材料均由我方完成。所有设备提供技术指导。"]
["报价说明：1 此报价含税，含运费。2.税率为 %。"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"报价人（盖章）"]
[]
[{"$nulls":6},"法定代表或委托代理人（签字）"]
[]
[{"$nulls":7},"日期：","年   月   日"]