{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【大门‖电气工~","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【大门‖给排水~","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【大门‖建筑与~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【大门‖电气工~","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,8],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[31,0,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","","汉源县九襄镇第三幼儿园建设项目\\大门【电气工程】","","","","标段：","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）",""]
["","","","","","","","综合单价","合价"]
["","","","","","","","",""]
[" "," ","","电气工程 ",""," "," "," "," "]
["1","030404017001","","大门照明配电箱ALmw","1.名称：大门照明配电箱ALmw\r\n2.型号：详设计 \r\n3.规格：具体详见配电箱系统图\r\n4.安装方式：详设计\r\n5.端子板外部接线\r\n6.包括安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等\r\n7.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞\r\n8.其他:满足设计、规范及使用要求","台","1"]
["2","030408001002","","电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2","1.型号：电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2\r\n2.敷设方式：桥架内、管内、竖井内综合考虑\r\n3.电缆头：含电缆头制作安装\r\n4.电压等级：0.6/1KV\r\n5.电缆支架制作安装","m","62.3"]
["3","030408006003","","铜芯电力电缆头制作、安装 五芯及以内 截面 ≤10mm2","名称：户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 \r\n规格、型号：五芯及以内 截面 ≤10mm2","个","2"]
["4","030411001004","","配管 PC20","1.名称：配管\r\n2.材质：阻燃型塑料管\r\n3.规格：PC20\r\n4.配置形式及部位：明配、暗配、吊顶内等敷设方式综合考虑\r\n5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽\r\n6.其他：满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求","m","39.77"]
["5","030411001005","","电气配管 SC32","1.名称:电气配管\r\n2.材质:镀锌钢管\r\n3.规格:SC32\r\n4.配置形式及部位:综合考虑\r\n5.包含预留孔洞、打孔洞、预留槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火封堵，明装或吊顶内配管包含管道支架制作及安装、支架除锈、刷油及防腐，管道接地连接。\r\n6.含连接管件等费用\r\n7.其它：满足规范及设计要求","m","7.02"]
["6","030411001006","","电气配管 SC40","1.名称:电气配管\r\n2.材质:镀锌钢管\r\n3.规格:SC40\r\n4.配置形式及部位:综合考虑\r\n5.剔槽、支架制作、预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，防火封堵综合考虑\r\n6.其他满足规范及设计要求","m","60.78"]
["7","030411004007","","电气配线 BV-2.5mm2","1.配线形式:管内穿线\r\n2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2\r\n3.敷设部位:照明线路\r\n4.压、焊接线端子","m","97.29"]
["8","030411004008","","电气配线 Cat5e.4UTP","1.配线形式：管内穿线桥架配线综合考虑\r\n2.导线型号、材质、规格：Cat5e.4UTP\r\n3.含线缆头、跳线等制作安装、链路测试\r\n4.其他详设计及满足规范要求","m","7.34"]
["9","030404032009","","端子外部接线 ≤2.5mm2","1.名称：端子外部接线 \r\n3.规格：≤2.5mm2  \r\n4.其他：满足设计及规范要求","个","5"]
["10","030404034010","","单联单控开关","1.名称 ：单联单控开关\r\n2.材质 ：高性能PC材料\r\n3.规格 型号：250V 10A\r\n4.安装高度：H=1.3m","个","1"]
["11","030502012011","","电话插座","1.名称：电话插座\r\n2.安装方式：综合考虑\r\n3.附件配置：含模块安装","套","1"]
["12","030502012012","","网络插座","1.名称：网络插座\r\n2.安装方式：综合考虑\r\n3.附件配置：含模块安装","套","1"]
["13","030502001013","","多媒体配线箱（语音模块、数据模块）","1.名称：多媒体配线箱（语音模块、数据模块）\r\n2.应充分考虑机柜的容量，应为网络设备留有足够的空间，留有电源插座等，并有部分空间的预留，以便将来扩容使用。高度可调，机柜深度为600mm，屏蔽机柜。内备足够风扇、搁板、高档防雷防浪涌电源及门锁\r\n3.其他：其他:满足设计、规范及使用要求","台","1"]
["14","031101007014","","电源","1.名称：电源\r\n2.规格、型号：按设计 \r\n3.其他：满足相关规范及设计要求","套","1"]
["15","030404035015","","带保护极安全型插座 250V 10A;2+3极","1.名称：带保护极安全型插座 250V 10A;2+3极\r\n2.型号、规格：250V 10A  \r\n3.安装方式：综合考虑\r\n4.插座接线(含烫锡)\r\n5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞\r\n6.其他满足规范及设计要求","个","2"]
["16","030412005016","","双管荧光灯 三基色T8节能荧光灯2x36W","1.名称：双管荧光灯 \r\n2.型号、规格：三基色T8节能荧光灯2x36W\r\n3.安装方式：综合考虑\r\n4.其他：含灯具及光源安装\r\n5.灯头接线(含烫锡)、试亮\r\n6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞\r\n7.其他满足规范及设计要求","套","1"]
["17","030404035017","","壁挂式空调插座 250V 10A;3极;","1.名称：壁挂式空调插座 \r\n2.规格、型号：250V 10A;3极;\r\n3.安装形式：详设计","个","1"]
["18","030411006018","","接线盒","1.名称：接线盒\r\n2.型号、规格：具体类型综合考虑\r\n3.安装形式：暗装","个","5"]
["19","030409008019","","测试接地电阻断接卡","1.名称 ：测试接地电阻断接卡\r\n2.型号：综合考虑\r\n3.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求","块","2"]
["20","030409005020","","避雷网 Φ10圆钢","1.名称: 避雷网 \r\n2.材质:圆钢 \r\n3.规格:Φ10\r\n4.安装形式:沿墙明敷","m","60.87"]
["21","030409008021","","接地连接板 100*100*5mm","1.名称：接地连接板 100*100*5mm\r\n2.型号：综合考虑\r\n3.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求","块","2"]
["22","030409008022","","总等电位接地端子箱","1.名称 ：总等电位接地端子箱\r\n2.材质 、规格：详设计\r\n3.其他：满足设计、规范及使用要求","台","1"]
["23","030409002023","","接地极","1.名称 ：接地极\r\n2.安装方式：利用基础钢筋焊通做接地体，无基础钢筋处用-40x4热浸镀锌扁钢代替","m","46.23"]
["24","030414011024","","接地装置调试","1.名称：接地装置调试","系统","1"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," "]
["合    计","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【大门‖给排水~","index":1,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,8],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,0,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","","汉源县九襄镇第三幼儿园建设项目\\大门【给排水工程】","","","","标段：","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）",""]
["","","","","","","","综合单价","合价"]
["","","","","","","","",""]
["1","031001006001","","UPVC雨水塑料管 DN100","1.安装部位 ：室内\r\n2.介质 ：雨水\r\n3.材质、规格 ：DN100\r\n4.连接形式 ：粘接\r\n5.阻火圈设计要求 ：详设计\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求 ：\r\n管道耐压不小于1.0MPa，其他详\r\n设计\r\n7.本项目包括管件接头零件、支\r\n吊架制安,通气帽、管卡等\r8.其他:满足设计、规范及使用要\r\n求","m","10.6"]
["2","031004014002","","雨水斗 DN100","1.材质 ：塑料\r\n2.规格、类型 ：DN100\r\n3.含存水弯\r\n4.其他:满足设计、规范及使用要求","个","2"]
["3","030901013003","","灭火器 2*MF/ABC3","1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器\r\n2.型号、规格：MF/ABC3\r\n3.安装方式：设置在灭火器箱内（每个灭火器箱内放置两具灭火器）或挂钩、托架上，自行综合考虑\r\n4.附件配置：含灭火器支架或灭火器箱安装","组","1"]
["合    计","","","","","","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【大门‖建筑与~","index":2,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,8],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[71,0,71,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","","汉源县九襄镇第三幼儿园建设项目\\大门【建筑与装饰工程】","","","","标段：","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）",""]
["","","","","","","","综合单价","合价"]
["","","","","","","","",""]
[" "," ","","0101 土石方工程 ",""," "," "," "," "]
["1","010101001001","","平整场地","1.土壤类别：综合考虑 \r\n2.弃土运距：综合考虑\r\n3.取土运距：综合考虑","m2","15.4"]
["2","010101004002","","挖基坑土方","1.土方类别:根据设计及地勘资料，综合考虑土壤类别\r\n2.挖土方深度:根据设计及相关资料，综合考虑\r\n3.弃土运距：综合考虑\r\n4.基础探钎等均考虑在综合单价中\r\n5.场内运距：场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整\r\n6.土石比暂按8:2计量，以实结算\r\n7.开挖方式：由投标人自行考虑","m3","343.67"]
["3","010103001004","","回填方(素土）","1.密实度要求:按规范要求，夯填 \r\n2.填方材料品种：压实性好，质量合格的素土 \r\n3.填方材料品种：满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求\r\n4.填方粒径要求：满足设计和规范要求","m3","274.21"]
["4","010103002005","","余方弃置（土方）","1.废弃料品种：综合考虑，满足设计及规范要求\r\n2.运距：暂按5km考虑","m3","69.48"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0104 砌筑工程 ",""," "," "]
["5","010401003007","","MU10烧结页岩多孔砖（外墙+内墙）","1.墙体类型:MU10烧结页岩多孔砖\r\n2.墙体厚度:200mm\r\n3.勾缝要求：符合规范要求\r\n4.砂浆强度等级、配合比:M5干混砂浆\r\n5.其它：满足设计及现行施工验收规范要求","m3","41.09"]
["6","010401014008","","排水沟","1.20厚1:2.5水泥砂浆粉光\r\n2.M5水泥砂浆砌砖\r\n3.100厚C10混凝土垫层\r\n4.钢筋混凝土篦子\r\n5.图集参考18J812-4-2a","m","66.4"]
["7","010401012009","","室外踏步","1.名称、部位:砖砌踏步\r\n2.面层：20厚现浇C20混凝土掺金刚砂骨料地面赶光\r\n3.基层：楼梯踏步预制快\r\n4.其他零星等预埋件已考虑在综合单价中\r\n","m2","2"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0105 混凝土及钢筋混凝土工程 ",""," "," "]
["8","010501001010","","C15商品砼垫层","1.混凝土种类：普通商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求\r\n4.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范\r\n5.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","10.41"]
["9","010501003011","","C30商品砼独立基础","1.混凝土种类：普通商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C30\r\n3.混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求\r\n4.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范\r\n5.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","47.23"]
["10","010503001012","","C30商品砼地梁","1.混凝土种类：普通商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C30\r\n3.混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求\r\n4.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范\r\n5.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","3.59"]
["11","010503001013","","C30商品砼矮柱","1.混凝土种类：普通商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C30\r\n3.混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求\r\n4.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范\r\n5.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","10.61"]
["12","010507007014","","C15商品砼包柱","1.混凝土种类：普通商品混凝土\r\n2.混凝土强度等级：C15\r\n3.混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求\r\n4.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范\r\n5.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","33.63"]
["13","010502002015","","构造柱 商砼C25","1.混凝土强度等级:商品混凝土 C25\r\n2.混凝土拌合料要求:满足规范及设计要求\r\n3.混凝土的输送方式综合,相关费用投标人在投标单价中综合考虑\r\n4.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","3.73"]
["14","010503005016","","过梁 商砼C25","1.混凝土强度等级:商品混凝土 C25\r\n2.混凝土拌合料要求:满足规范及设计要求\r\n3.混凝土的输送方式综合,相关费用投标人在投标单价中综合考虑\r\n4.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","0.08"]
["15","010503004017","","圈梁/水平系梁 商砼C25","1.混凝土强度等级:商品混凝土 C25\r\n2.混凝土拌合料要求:满足规范及设计要求\r\n3.混凝土的输送方式综合,相关费用投标人在投标单价中综合考虑\r\n4.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","1.32"]
["16","010507001018","","散水","1.250厚绿水性强的种植土、60厚C15混凝土提浆抹面、150厚粒径5-32厚卵石渣、M2.5混凝砂浆垫层\r\n2.其他：相关费用已包含在综合单价内\r\n3.图集参考18J812-7-5","m2","43.2"]
["17","010507007019","","C30膨胀细石商品砼","1.混凝土种类：C30膨胀细石商品砼\r\n2.混凝土强度等级：C30\r\n3.混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求\r\n4.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范\r\n5.含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价","m3","17.03"]
["18","010515001020","","现浇构件钢筋(HPB300)制作安装 直径≤φ10","1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤Φ10\r\n2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内\r\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中\r\n4.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价","t","0.099"]
["19","010515001021","","现浇构件钢筋(HRB400)制作安装 直径≤φ10","1.钢筋种类、规格：HRB400 直径≤φ10\r\n2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内\r\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中\r\n4.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价","t","1.062"]
["20","010515001022","","现浇构件钢筋(HRB400)制作安装 直径φ12～φ16","1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12～φ16\r\n2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内\r\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中\r\n4.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价","t","0.689"]
["21","010515001023","","现浇构件钢筋(HRB400)制作安装 直径＞φ16","1.钢筋种类、规格：HRB400 直径＞φ16\r\n2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内\r\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计及规范要求实施，其费用包括在综合单价中\r\n4.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价","t","0.41"]
["22","010515001024","","砌体加固钢筋","1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10\r\n2.钢筋连接：包括但不限于搭接、焊接、机械连接(套筒)等，具体费用由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价\r\n3.其他:满足设计及施工验收规范.","t","0.237"]
["23","010515009025","","措施钢筋（铁马等）","1.钢筋规格、型号：综合\r\n2.现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等","t","0.012"]
["24","010516002026","","预埋铁件","1.部位：详设计综合，清单项目已包含的除外\r\n2.钢材种类、规格:详设计综合\r\n3.铁件尺寸:详设计综合\r\n4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足业主及设计要求，费用不作调整\r\n5.其他:满足设计及施工验收规范要求","t","0.05"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0106 金属结构工程 ",""," "," "]
["25","010607005027","","不同墙体材料交接处钢丝网加固","1.部位:不同墙体材料交接处\r\n2.材料品种、规格:0.8*20*20钢丝网，须满足设计及规范要求，结算不做调整\r\n3.钢筋混凝土和砌体交接处、砌体墙面埋管线处均应加铺钢丝网\r\n4.其它:满足设计及规范要求","m2","64.22"]
["26","010603003028","","钢柱GZ1","1.钢材品种、规格：钢管柱HW250*250*9*14，Q355B钢-焊接矩管\r\n2.单根柱质量：综合\r\n3.螺栓种类：综合 \r\n4.探伤要求：综合 \r\n5.防火要求：厚型防火涂料\r\n6.所有钢构件出厂前均需涂装环氧富锌底漆两道，待现场吊装完毕后再涂装调和漆或磁漆两道","t","5.481"]
["27","010604001029","","钢梁GL1","1.梁类型：钢梁HN400*200*8*13，Q355B-成品矩管\r\n2.钢材品种、规格：综合 \r\n3.单根质量：综合 \r\n4.螺栓种类：综合 \r\n5.安装高度：详设计\r\n6.探伤要求：综合 \r\n7.防火要求：薄型防火涂料\r\n8.所有钢构件出厂前均需涂装环氧富锌底漆两道，待现场吊装完毕后再涂装调和漆或磁漆两道","t","1.509"]
["28","010604001030","","钢梁GL2","1.梁类型：钢梁HN350*175*7*11，Q355B-成品矩管\r\n2.钢材品种、规格：综合 \r\n3.单根质量：综合 \r\n4.螺栓种类：综合 \r\n5.安装高度：详设计\r\n6.探伤要求：综合 \r\n7.防火要求：薄型防火涂料\r\n8.所有钢构件出厂前均需涂装环氧富锌底漆两道，待现场吊装完毕后再涂装调和漆或磁漆两道","t","1.143"]
["29","010606013031","","底板/压板","1.构件名称：底板/压板\r\n2.钢材品种、规格：详设计\r\n3.部位：钢柱处\r\n4.具体做法：详见施工设计图","t","9.358"]
["30","010516001032","","M30锚栓","1.柱脚锚栓\r\n2.螺栓种类：M30锚栓\r\n3.规格：详设计\r\n4.双螺母、调节螺母均在综合单价中考虑\r\n5.具体做法：详见施工设计图","个","56"]
["31","010516001033","","M27锚栓","1.柱脚锚栓\r\n2.螺栓种类：M27锚栓\r\n3.规格：详设计\r\n4.双螺母、调节螺母均在综合单价中考虑\r\n5.具体做法：详见施工设计图","个","24"]
["32","010606013034","","零星钢构件","1.钢材品种、规格:零星钢构件","t","0.493"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0108 门窗工程 ",""," "," "]
["33","010801001035","","复合实木套装门","1.门类型:成品夹板门\r\n2.门代号及洞口尺寸：综合\r\n3.门锁、拉手、门碰等五金件费用综合考虑\r\n4.其它满足设计和业主要求","m2","2.1"]
["34","010801004036","","铝合金窗（6高透光LOW-E+9A+6透明）","1.名称：铝合金窗（6高透光LOW-E+12A+6透明）\r\n2.窗代号及洞口尺寸：综合\r\n3.框材质：铝合金\r\n4.玻璃品种、厚度：（6透明+12空气+6透明）\r\n5.开启方式无论是固定、上悬、推拉、平开、救援窗均综合考虑\r\n6.所有五金件费用、防脱轨装置和限位器综合考虑\r\n7.其余满足设计和业主要求","m2","3.6"]
["35","010807003037","","防雨百叶","1.名称：防雨百叶\r\n2.窗代号及洞口尺寸：综合\r\n3.所有五金件费用综合考虑\r\n4.其余满足设计和业主要求\r\n5.部位：风井处","m2","2.51"]
["36","010807003038","","电动伸缩门","1.名称：电动伸缩门\r\n2.规格型号：综合\r\n3.所有五金件费用综合考虑\r\n4.其余满足设计和业主要求\r\n5.部位：风井处","樘","1"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0109 屋面及防水工程 ",""," "," "]
["37","010902003039","","保温不上人平屋面（屋面2）","1、20厚1:2 .5水泥砂浆保护层，(分格缝间距<1.0M)\r\n2、4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(|型) (热粘， 遇墙上返)（另列清单）\r\n3、刷同材性底胶剂一道\r\n4、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n5、1:6水泥炉渣找坡i=2%(坡向穿墙出水口或屋面下水口，最薄处30厚)（另列清单）\r\n6、钢筋混凝土屋面板\r\n7、其他满足设计施工要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","77.8"]
["38","010902001040","","4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(|型) （屋面2）","1.卷材或涂料品种、规格、厚度：4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(|型) \r\n2.防水层做法：详设计\r\n3.考虑按规范要求所需的防水附加层、泛水收头处理、加强层、洞口填塞、分隔缝盖缝、搭接层等加强处理因素综合\r\n4.部位：具体详设计\r\n5.其它：满足设计及现行施工验收规范要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","147.35"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0110 保温、隔热、防腐工程 ",""," "," "]
["39","011001001041","","1:6水泥炉渣找坡i=2%(坡向穿墙出水口或屋面下水口，最薄处30厚)（屋面2）","1.保温隔热材料品种、规格、厚度：1:6水泥炉渣找坡i=2%(坡向穿墙出水口或屋面下水口，最薄处30厚)\r\n2.其他满足设计施工要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","77.8"]
["40","011001001042","","30厚岩棉保温板（外墙1）","1.保温隔热材料品种、规格、厚度：45厚岩棉保温板\r\n2.其他满足设计施工要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","92.27"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0111 楼地面装饰工程 ",""," "," "]
["41","011101003043","","地面垫层","1、100厚C20混凝土内配%%c8@200单层双向钢筋网,分隔缝间距不大于6m,缝宽10mm，分隔缝处钢筋断开，SBS改性沥青油膏嵌缝\r\n2、素土夯实\r\n3、其它：满足设计及现行施工验收规范要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","14.58"]
["42","011101003044","","面砖踢脚线（踢1）","1、5-10厚地砖面层，水泥浆擦缝\r\n2、4厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶）\r\n3、25厚1:25水泥砂浆基层\r\n4、墙基层处理\r\n5、其它：满足设计及现行施工验收规范要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","1.89"]
["43","011101003045","","地砖楼地面（楼地面2）","1、8*600*600防滑地砖，专用勾缝剂勾缝\r\n2、撒纯水泥（洒适量清水）\r\n3、30厚1:2干硬性水泥砂浆找平兼结合层\r\n4、基层处理，刷1:0.4水泥砂浆一道\r\n5、其它：满足设计及现行施工验收规范要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","14.58"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 ",""," "," "]
["44","011406001046","","真石漆墙面-外墙2","1、刮柔性防水腻子3遍,喷涂外墙真石漆\r\n2、3厚抹面胶浆，压入一层玻纤网格布\r\n3、锚栓固定(数量6个/m²）\r\n4、3厚抹面胶浆，压入一层玻纤网格布\r\n5、45厚岩棉保温板（另列清单）\r\n6、15厚1:3水泥防水砂浆找平层（内掺抗裂纤维，加5%防水剂）\r\n7、墙基层处理\r\n8、基层墙体/钢筋混凝土柱、剪力墙\r\n9、其它：满足设计及现行施工验收规范要求，相关费用考虑在综合单价内 ","m2","268.37"]
["45","011406001047","","无机涂料墙面（墙1）","1、无机涂料\r\n2、满刮腻子两道（有水房间为耐水腻子）\r\n3、5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光\r\n4、6厚1:3水泥砂浆垫层\r\n5、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛    \r\n6、基层处理（混凝土基层刷1:0.4水泥浆一道）\r\n7、其它：满足设计及现行施工验收规范要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","75.48"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "]
[" "," ","","0114 油漆、涂料、裱糊工程 ",""," "," "]
["46","011406001048","","无机涂料顶棚-面层（顶1）","1、刮腻子两道\r\n2、喷无机涂料\r\n3、其它：满足设计及现行施工验收规范要求，相关费用考虑在综合单价内","m2","20.63"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," "," "]
["合    计","","","","","","",""]