{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["家具","Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"家具","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,10],[16,0,16,10],[20,9,20,10]]}
["雅东丽都住宅装修项目家具采购清单"]
["序号","货物名称","主要技术指标（参数）","单位","数量","含税单价（元/㎡）","不含税控制单价（元/㎡）","不含税合价（元/㎡）","税率","含税合价（元/㎡）","备  注"]
[1,"1.5米大床","1.基材：优质环保级环保实木颗粒板，含水率≥8.3%,2h吸水厚度膨胀≤4.5，内胶合强度≥0.43，GB∕T 4897-2015 刨花板标准。提供2020年带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。\n2.封边条：采用优质2.0mm厚PVC同色封边，甲醛释放量≤0.1mg/L，表面应无邹纹.裂纹.折痕.暗条痕.染色线.刀线.油渍.污点.黑斑.粘胶和杂质，无明显的气泡.针孔.划痕.波纹等瑕疵，边缘应平滑平直，无缺陷；符合GB/T4463-2013家具封边条技术要求；提供2020年带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。\n3.五金配件：采用优质五金配件：\n4.床头使用科技布软包，配床垫，\n5.整体床应符合：GB/T3324-2017木家具通用技术条件，GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准。五金外观及喷涂件无缺陷，木工要求无缺陷，漆膜外观无缺陷，漆膜耐液性10%乙酸溶液24H，1级；10%碳酸钠溶液24H，1级。漆膜耐磨性1级，漆膜抗冲击2级。木质件甲醛释放量≤0.7mg/L。提供2020年带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。 ","张",7]
[2,"1.2米大床","1.基材：优质环保级环保实木颗粒板，含水率≥8.3%,2h吸水厚度膨胀≤4.5，内胶合强度≥0.43，GB∕T 4897-2015 刨花板标准。提供2020年带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。\n2.封边条：采用优质2.0mm厚PVC同色封边，甲醛释放量≤0.1mg/L，表面应无邹纹.裂纹.折痕.暗条痕.染色线.刀线.油渍.污点.黑斑.粘胶和杂质，无明显的气泡.针孔.划痕.波纹等瑕疵，边缘应平滑平直，无缺陷；符合GB/T4463-2013家具封边条技术要求；提供2020年带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。\n3.五金配件：采用优质五金配件：\n4.床头使用科技布软包，配床垫\n5.整体床应符合：GB/T3324-2017木家具通用技术条件，GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准。五金外观及喷涂件无缺陷，木工要求无缺陷，漆膜外观无缺陷，漆膜耐液性10%乙酸溶液24H，1级；10%碳酸钠溶液24H，1级。漆膜耐磨性1级，漆膜抗冲击2级。木质件甲醛释放量≤0.7mg/L。提供2020年带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。 ","张",2]
[3,"经理级别衣柜（木质家用）","1.基材：优质环保覆膜饰面板，符合：GB/T 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板及GB 18584-2001室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量标准。含水率：7.1%,甲醛释放量≤0.4mg/L。（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效的检测报告佐证。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。）\n2.封边条：采用优质2.0mm厚PVC同色封边，甲醛释放量≤0.1mg/L，表面应无邹纹.裂纹.折痕.暗条痕.染色线.刀线.油渍.污点.黑斑.粘胶和杂质，无明显的气泡.针孔.划痕.波纹等瑕疵，边缘应平滑平直，无缺陷；符合GB/T4463-2013家具封边条技术要求；（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效的检测报告佐证。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。）\n3.五金配件：采用优质五金配件：","㎡",48]
[4,"沙发","1.三人位长度：2200mm（±10mm），\n2.面料：表面材料采用免洗面料覆面。经液态浸色及防潮.防污等处理，柔软舒适，透气性强；符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范要求，应无甲醛释放。（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效的检测报告佐证。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。）\n3.内衬优质定型海绵，回弹率高。符合：GB/T10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料规范要求，75%压缩永久变形值：4.1%，回弹率≥43%；（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效的检测报告佐证。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。）\n4.内框：选用优质实木架，木材含水率 8～12%；甲醛释放量：≤0.5mg/L。\n5.整体沙发应符合：QB/T1952.1-2012软体家具.沙发要求，座面.背面对称度：误差≤2mm，扶手对称度≤3mm，围边对称度≤1mm，木质用料.加工不应使用贯通裂缝材，昆虫尚在侵蚀的木材.轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材.带树皮的木材.有轻微裂缝或节子影响结构强度的木材，内部木质件应刨削处理；纺织面料耐干摩擦色牢度≥4级，安全性能要求：沙发在正常使用中应无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位，座面与扶手或靠背之间的缝隙内，应无刃口.毛刺等，外部应无毛刺.刃口；软体家具阻燃性能应通过GB17927.1的抗香烟引燃试验，试样表面或内部未出现续燃.阴燃现象；（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效的检测报告佐证。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。）","套",5]
[5,"电视机","1.43英寸LED液晶彩色电视机\n2.能耗等级：   二级或以上； 产品获3C认证，   节能认证\n3.响应时间：   ≤9.5ms(TYP)\n4.工作电压220V，   整机额定功耗：   ≤74W， 待机功耗≤0.3W\n5.对比度:≥2000:1；\n6.液晶屏使用寿命：  ≥3万小时；\n7.最低接口数量要求：HDMI≥2个；USB2.0 ≥ 1个；蓝牙≥1个\n8.伴音输出功率: ≥8W*2；\n9.交货时需提供满足参数要求的专业机构出具的检测报告或制造商盖章的参数证明函。","台",5]
[6,"茶几","1.台面：采用白色岩板，表面光滑无残损，桌角为弧形 。经抽检，放射性核素限量中，内照射指数≤0.05，外照射指数≤0.03，符合GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量标准。\n2.下台面：钢化玻璃，厚度：12mm；符合GB15763.2-2005检验要求，提供检验报告：\n5.提供2020年以来茶几符合GB/T3324-2017木家具通用技术条件，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量甲醛释放量＜0.11mg/L的检测合格报告。","张",5]
[7,"凳子","1.板材采用优质三聚氰胺饰面的多层板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度400mm，\n2、饰面：贴高档防火饰面板，经防潮、防虫、防腐等化学处理，游离甲醛释放量小于3mg/100g\n钢制脚架25*25*.12mm。","把",20]
[8,"空调","\n1.一级能效\n2.额定制冷量≥3500W；额定制热量≥4400W；\n3.能效比≥4.2；\n4. 电辅热≥1000W；\n5.循环风量≥660m3/h；\n6. 内机噪音≤41dB；\n7.外机噪音≤52dB；\n8. 内机具有“自清洁”功能：   空调器可通过凝露.结霜.化霜.烘干等程序\n以实现空调高温杀菌的效果。\n9.外机具“自清洁”功能： 外机具有反转自清洁功能，   可通过反转除\n尘；\n10. 内机具备58℃高温杀菌功能；\n11.工作环境温度：   60℃高温制冷运转不停机；\n12.提供3C认证，   节能认证；\n13.交货时需提供满足参数要求的专业机构出具的检测报告或制造商\n盖章的参数证明函。","台",9]
[9,"洗衣机","10KG波轮洗衣机：\n1.洗衣容量≥10公斤；\n2. 内筒材质： 不锈钢，蜂巢水晶内筒；\n3.能效等级≥2级；\n4.洗净比≥0.8；\n5.交货时需提供满足参数要求的专业机构出具的检测报告或制造商盖章的参数证明函。","台",5]
[10,"晾衣杆","不锈钢材质直径≥25mm；内置双弹簧增压，称重≥30KG；可自由调节伸缩","根",5]
[11,"桌子","1、基材：优质环保E1级环保三聚氰胺板，产品甲醛释放量≤0.04mg/m³，6%≤含水率≤10%,2h吸水厚度膨胀率≤4%，内结合强度≥0.35MPa，静曲强度≥15MPa，表面耐干热达到4级以上，符合GB18580-2017室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准要求、GB∕T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准。提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效的检测报告佐证。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。）\n2、封边：采用优质2.0mm厚PVC同色封边，要求平整顺滑无缝隙；                             \n3、五金配件：采用优质五金配件,三合一扣件、紧固件：符合QB/ T 3826-1999和QB/T 3832-199标准，产品经过48h中性盐雾试验测试,耐腐蚀等级≥8级。\n4、白乳胶：符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准（提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效的检测报告佐证。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。）","张",5]
[12,"窗帘","定型窗帘，遮光防晒，现代简约风格；含安装及配件；\nC2户型：10间，每间8.1米；A1户型：7间\n","套",5]
[13,"热水器","1.能效等级:2级\n2.额定热负荷≥30kW\n3.额定电压：220V\n4.额定频率：50Hz\n5.适用水压：0.02-0.8MPa\n6.排气方式：强制排气式；\n7.以上参数需提供生产厂家彩页资料或检测报告证明.","台",5]
["报价单位名称（盖公章）：",{"$nulls":4},"法定代表人或授权委托人及联系方式（名字+电话）："]
["报价说明：1、报价采用固定综合单价，报价包含材料费、运输费、上下车费、管理费、利润、税金、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用，在整个供货期内均不调整单价，具体金额以实际结算金额为准"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}