{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,10],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,3],[9,7,9,10],[10,0,10,10]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目沥青路面专业分包清单"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量",null,null,"不含税控制单价（元）","不含税\n单价（元）","不含税金额（元）","备注"]
[1,"40厚AC-10沥青混凝土","1.面层:40厚AC-10沥青混凝土\r\n2.垫层厚度、宽度、材料种类 ：详见设计图纸","m2",12305.9,"",null,{"v":46,"d":"46.00"},null,{"$f":"E3*I3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"乳化沥青粘层 沥青用量0.5L/m2 ","1.材料品种：沥青 AC-10\r\n2.喷油量：沥青用量0.5L/m2 \r\n3.综合单价包含清理下承面 、喷油、布料等完成工序内容所需的费用\r\n4.满足设计图、相关规范、图集及文件要求","m2",12305.9,"",null,1.5,null,{"$f":"E4*I4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"60厚AC-20F型沥青混凝土","1.面层:60厚AC-20F型沥青混凝土\r\n2.垫层厚度、宽度、材料种类 ：详见设计图纸","m2",12305.9,"",null,{"v":60,"d":"60.00"},null,{"$f":"E5*I5","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[4,"乳化沥青透层 沥青用量1.0L/m2","1.材料品种：沥青 AC-20\r\n2.喷油量：沥青用量1.0L/m2 \r\n3.综合单价包含清理下承面 、喷油、布料等完成工序内容所需的费用\r\n4.满足设计图、相关规范、图集及文件要求","m2",12305.9,"",null,2.5,null,{"$f":"E6*I6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["不含税合计（元）",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J3:J6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["税率：",{"$nulls":8},"%"]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":6},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、配合竣工验收、提供相关原材料合格证和生产配合比、、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}