{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,8],[45,0,45,6],[46,0,46,6],[47,0,47,6],[48,0,48,3],[48,4,48,8],[49,0,49,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目生活水泵房管道设备采购安装工程清单"]
["序号","名称","规格（项目特征）","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税\n单价（元）","不含税汇总金额（元）","备注(材料选型等）"]
["1","内筋嵌入式衬塑钢管 DN200","1.安装部位：地下室\r\n2.介质：水\r\n3.规格、压力等级：DN200\r\n4.连接形式：沟槽连结\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",6.72,{"v":452.7,"d":"452.70"},null,""]
["2","内筋嵌入式衬塑钢管 DN150","1.安装部位：地下室\r\n2.介质：水\r\n3.规格、压力等级：DN150\r\n4.连接形式：沟槽连结\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",8.1,211.45,null,""]
["3","内筋嵌入式衬塑钢管 DN125","1.安装部位：地下室\r\n2.介质：水\r\n3.规格、压力等级：DN125\r\n4.连接形式：沟槽连结\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",3.5,234.82,null,""]
["4","内筋嵌入式衬塑钢管 DN100","1.安装部位：地下室\r\n2.介质：水\r\n3.规格、压力等级：DN100\r\n4.连接形式：沟槽连结\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",26.85,204.01,null,""]
["5","内筋嵌入式衬塑钢管 DN80","1.安装部位：地下室\r\n2.介质：水\r\n3.规格、压力等级：DN80\r\n4.连接形式：沟槽连结\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",8.2,148.26,null,""]
["6","内筋嵌入式衬塑钢管 DN65","1.安装部位：地下室\r\n2.介质：水\r\n3.规格、压力等级：DN65\r\n4.连接形式：沟槽连结\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",5,134.94,null,""]
["7","内筋嵌入式衬塑钢管 DN50","1.安装部位：地下室\r\n2.介质：水\r\n3.规格、压力等级：DN50\r\n4.连接形式：沟槽连结\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",3.03,{"v":92.7,"d":"92.70"},null,""]
["8","内衬塑排气管 DN100","1.安装部位：室内\r\n2.介质：冷水\r\n3.规格、压力等级：DN100\r\n4.连接形式：沟槽连接\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",2,204.01,null,""]
["9","内衬塑溢流管 DN100","1.安装部位：室内\r\n2.介质：冷水\r\n3.规格、压力等级：DN100\r\n4.连接形式：沟槽连接\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",2,204.01,null,""]
["10","内衬塑放空管 DN80","1.安装部位：室内\r\n2.介质：冷水\r\n3.规格、压力等级：DN80\r\n4.连接形式：沟槽连接\r\n5.水压试验、管道冲洗、消毒：满足设计及规范要求\r\n6.警示带形式：满足设计及规范要求\r\n7.含各种管件、接头，带丝管件价差等综合考虑，管件规格及承压能力与管材相同\r\n8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求\r\n","m",2,148.26,null,""]
["11","变频给水设备","1.设备名称：变频给水设备\r\n2.型号：Q=100m|/h;H=45m 稳压罐, SQL450*1.6\r\n3.规格：Q=50m|/h;H=45m;N=7.5kW/台  直径450, 容积0.1m|\r\n4.其他：成套设备:水泵两用一备,变频器与泵一一对应,厂家配套提供控制柜等所有附件\r\n5.减震降噪满足规范要求,含型钢基础的制作安装、除锈防腐\r\n6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等\r\n","套",3,63047.34,null,""]
["12","生活水箱","1.设备名称：生活水箱\r\n2.型号：组合式不锈钢板给水箱 食品级不锈钢 SUS304\r\n3.规格：L*B*H=4.0*2.5*3.0m 顶板1.5mm,底板2mm，侧板2mm\r\n4.其他：\r\n5.减震降噪满足规范要求,含型钢基础的制作安装、除锈防腐\r\n6.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","套",1,{"v":24964.3,"d":"24964.30"},null,""]
["13","紫外线消毒器 RZ-UV2-LS100","1.名称：紫外线消毒器\r\n2.型号：RZ-UV2-LS100\r\n3.规格：N=1.5kw 侧进侧出额定水量:100m|/h,进出水管DN150  N≤1410W\r\n4.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等\r\n","台",1,5033.87,null,""]
["14","闸阀 DN80","1.名称：闸阀\r\n2.规格：DN80\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",2,487.21,null,""]
["15","闸阀 DN100","1.名称：闸阀\r\n2.规格：DN100\r\n3.材质：详设计\r\n4.压力等级：综合考虑\r\n5.连接形式：综合考虑（含配套法兰、法兰螺栓等）\r\n6.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n7.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",4,564.26,null,""]
["16","闸阀 DN125","1.名称：闸阀\r\n2.规格：DN125\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",4,741.14,null,""]
["17","异径管件 DN65","1.名称：异径管件\r\n2.规格：DN65\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",7,224.66,null,""]
["18","异径管件 DN80","1.名称：异径管件\r\n2.规格：DN80\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",3,270.49,null,""]
["19","遥控水力控制阀 DN100","1.名称：遥控水力控制阀\r\n2.规格：DN100\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 \r\n5.阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求\r\n6.附件配置：含所有附配件制作安装及调试\r\n7.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","个",1,1193.62,null,""]
["20","压力传感器","1.类型：压力传感器\r\n2.型号、规格：综合\r\n3.连接形式：综合考虑\r\n4.含附件安装\r\n5.其它：符合设计及规范要求","个",2,562.18,null,""]
["21","压力表","1.名称：压力表\r\n2.型号、规格 ：综合考虑\r\n3.工作内容：含表弯、旋塞的安装、压力测试等\r\n4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","套",3,89.79,null,""]
["22","防虫网罩20-40目","1.名称：防虫网罩20-40目\r\n2.材质：不锈钢\r\n3.规格：20-40目\r\n4.其它：符合设计及规范要求","个",1,45.08,null,""]
["23","磁耦合液位计 DN25","1.名称：磁耦合液位计 DN25\r\n2.其它：符合设计及规范要求","根",1,740.48,null,""]
["24","水表组DN80","1.安装部位（室内外）：室外 \r\n2.型号、规格：DN80 \r\n3.连接形式：法兰连接 \r\n4.附件配置：含远传水表1、法兰闸阀1、Y型过滤器1、法兰挠性接头1、碳钢平焊法兰2片。","组",1,2921.78,null,""]
["25","电动闸阀 DN80","1.名称：电动闸阀\r\n2.规格：DN80\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",1,455.98,null,""]
["26","闸阀 DN150","1.名称：闸阀\r\n2.规格：DN150\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",1,{"v":808.5,"d":"808.50"},null,""]
["27","水锤消除器 DN100","1.类型：水锤消除器 DN100 \r\n2.材质：详设计","个",3,428.03,null,""]
["28","Y型过滤器 DN125","1.类型：Y型过滤器\r\n2.材质：详设计\r\n3.规格、压力等级：DN125","个",3,{"v":660.9,"d":"660.90"},null,""]
["29","大小头 DN100","1.类型：大小头\r\n2.材质：详设计 \r\n3.规格、压力等级：DN100","个",3,268.04,null,""]
["30","大小头 DN125","1.类型：大小头\r\n2.材质：详设计 \r\n3.规格、压力等级：DN125","个",3,{"v":350.7,"d":"350.70"},null,""]
["31","可曲绕橡胶接头 DN100","1.名称：可曲绕橡胶接头 \r\n2.材质、型号、规格：DN100","个",3,311.98,null,""]
["32","可曲绕橡胶接头 DN125","1.名称：可曲绕橡胶接头 \r\n2.材质、型号、规格：DN125","个",3,382.63,null,""]
["33","闸阀 DN50","1.名称：闸阀\r\n2.规格：DN50\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",1,288.01,null,""]
["34","闸阀 DN200","1.名称：闸阀\r\n2.规格：DN200\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",2,1156.47,null,""]
["35","可曲绕橡胶接头 DN200","1.名称：可曲绕橡胶接头 \r\n2.材质、型号、规格：DN200","个",1,567.34,null,""]
["36","自动排气阀（配套截止阀） DN15","1.名称：自动排气阀（配套截止阀）\r\n2.规格：DN15\r\n3.材质：全铜\r\n4.连接形式：综合考虑\r\n5.其它：符合设计及规范要求","个",1,81.56,null,""]
["37","旋流防止器 DN200","1.名称：旋流防止器\r\n2.规格：DN200\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",2,840.79,null,""]
["38","微阻缓闭消音止回阀 DN100","1.名称：微阻缓闭消音止回阀 \r\n2.规格：DN100\r\n3.材质：详设计\r\n4.连接形式：法兰连接\r\n5.含本体、法兰及所有附(配)件制作、安装，符合管道相应的压力范围\r\n6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求","个",3,398.83,null,""]
["39","截止阀 DN50","1.名称：截止阀\r\n2.规格：DN50\r\n3.阀门材质：全铜\r\n4.连接形式：综合考虑\r\n5.其它：符合设计及规范要求","个",1,164.64,null,""]
["40","地下室地漏 DN150","1.名称：地下室地漏 DN150\r\n1.材质：不锈钢 \r\n2.型号、规格：DN150 \r\n3.安装方式：地面安装","个",3,{"v":229.1,"d":"229.10"},null,""]
["41","管道刷油","1.除锈级别：详设计\r\n2.油漆品种：详设计\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度：详设计 \r\n4.标志色方式、品种：详设计","m2",173.07,3.25,null,""]
["42","管道支吊架制作安装","1.名称：管道支吊架制作安装\r\n2.材质：型钢\r\n3.管架形式：综合考虑\r\n5.其它：符合设计及规范要求","kg",274.34,11.35,null,""]
["43","支架除锈刷油","1.除锈级别：综合\r\n2.油漆品种：先除锈后,刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道\r\n3.其它：符合设计及规范要求","kg",274.34,1.65,null,""]
["不含税合计（元）"]
["税率：",{"$nulls":6},"%"]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：1、报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、安装费、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、上下车费、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料设备安装验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整,具体金额以实际结算金额为准。2、本次采购数量固定不变，若超合同原约定数量和本合同约定范围外的产品，须由双方另行签订补充协议。"]