{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,5],[5,0,5,5],[8,0,8,5],[13,0,13,5],[16,0,16,5],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,4],[22,5,22,9],[23,0,23,9]]}
["四川省区域应急救援雅安基地下项目分体式空调采购安装工程清单"]
["序号","名称","规格型号","品牌","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税\n单价（元）","不含税金额（元）","备注"]
["2#楼培训中心"]
[1,"2P分体空调","1.名称：2P分体空调\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:5kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",45,3549.12]
[2,"3P分体空调(挂机）","1.名称：3P分体空调\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",2,{"v":4887.1,"d":"4887.10"}]
["3#常驻执勤"]
[3,"2P分体空调","1.名称：2P分体空调\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:5kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",105,3549.12]
[4,"1P分体空调","1.名称：1P分体空调\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:2.5kw,制热量:3.5kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",2,{"$f":"1879.12+45.38","v":{"v":1924.5,"d":"1924.50"}}]
["4#特勤站"]
[5,"2P分体空调（挂机）","1.名称：2P分体空调（挂机）\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:5kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",13,3549.12]
[6,"3P分体空调（挂机）","1.名称：3P分体空调（挂机）\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",11,4887.66]
[7,"5P分体空调（柜机）","1.名称：5P分体空调（柜机）\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:17.1kw,制热量:12kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",16,{"$f":"6438.67+98","v":6536.67}]
[8,"3P分体空调（柜机）","1.名称：3P分体空调（柜机）\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",2,5112.88]
["5#应急物资"]
[9,"3P分体空调（挂机）","1.名称：3P分体空调（挂机）\n2.型号：满足使用需求\n3.参数功率： 满足设计要求 \n4.各类运输及吊装\n5.安装方式：综合考虑\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",1,4887.66]
[10,"3P分体空调（挂机）","1.名称：3P分体空调（挂机）\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",1,4887.67]
["7#犬舍"]
[{"v":11,"d":"11.00"},"1.5P分体空调（挂机）","1.名称：1.5P分体空调（挂机）\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:5kw,制热量:3.5kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",{"v":2,"d":"2.00"},2189.87]
[{"v":12,"d":"12.00"},"3P分体空调（挂机）","1.名称：3P分体空调（挂机）\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw \r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求",null,"台",{"v":1,"d":"1.00"},4888.87]
["不含税合计（元）"]
["税率：",{"$nulls":7},"%"]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":4},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]