{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[3,2,5,2],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,9],[10,0,10,4],[10,5,10,7],[10,8,10,9]]}
["栏杆报价清单"]
["序号","物质设备名称","图例","型号规格、技术质量标准及要求","单位","暂定数量","控制价（元）","不含税到场单价（元）","不含税到场合计（元）","备注"]
[1,"防撞栏杆（双波）",null,"立柱：φ114*4.5*1100mm ，埋深400mm\n双波护栏板：310*85*3mm\n立柱间隔4m","米",370,205.67,null,null,"陇西河一期"]
[2,"临河护栏、钢结构楼梯栏杆",null,"立板1100*80*8mm，圆管φ20，立板间隔110mm，底板80*8，扶手φ50，扶手高度等于上平面高度，扶手与立板连接用8mm钢板倒R角连接，立板颜色每隔3片使用不同颜色","米",130,{"v":570,"d":"570.00"},null,null,"陇西河一期"]
[4,"钢结构楼梯、坡道临边栏杆",null,"立板1100*80*8mm，圆管φ20，立板间隔110mm，底板80*8，扶手φ50，扶手高度等于上平面高度，扶手与立板连接用8mm钢板倒R角连接，立板颜色每隔3片使用不同颜色","米",130,{"v":570,"d":"570.00"},null,null,"西康记忆"]
[5,"残疾人坡道栏杆",null,"立板900*80*8mm，圆管φ20，立板间隔110mm，底板80*8，扶手φ50，儿童扶手高度为600-650，扶手与立板连接用8mm钢板倒R角连接，立板颜色每隔3片使用不同颜色","米",150,{"v":534,"d":"534.00"},null,null,"西康记忆"]
["不含税总价（元）"]
["税金合计（税率    %）"]
["含税总价（元）"]
["注：1、报价为综合包干单价，工程量为暂定量，最终结算以实际收方量为准，综合单价包含主材、辅材、五金、油漆、机具、人工、制作安装、运输、管理、损耗、税金、及合理利润      2、油漆使用氟碳漆，颜色根据现场打样确定"]
["供应商名称：",{"$nulls":4},"联系人：",null,null,"电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}