{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":11,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,10],[3,0,3,4],[3,5,3,10],[4,0,4,10]]}
["雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目定制柜子材料采购清单"]
["序号","货物名称","主要技术指标（参数）","单位","数量","含税单价（元）","不含税单价（元）","不含税合价（元）","税率","含税合价（元）","备  注"]
[1,"定制柜子","1.基材：优质环保级环保实木颗粒板，含水率≥8.3%,2h吸水厚度膨胀≤4.5，内胶合强度≥0.43，GB∕T 4897-2015 刨花板标准。提供带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。\n2.封边条：采用优质2.0mm厚PVC同色封边，甲醛释放量≤0.1mg/L，表面应无邹纹.裂纹.折痕.暗条痕.染色线.刀线.油渍.污点.黑斑.粘胶和杂质，无明显的气泡.针孔.划痕.波纹等瑕疵，边缘应平滑平直，无缺陷；符合GB/T4463-2013家具封边条技术要求；提供带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。\n3.交货时间：5日内；\n4.三合一扣件：符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法  、QB/T 3832-1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价；耐腐蚀等级：经中性盐雾试验（NSS）18h中性盐雾试验不低于9级检验结果应为合格；提供带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。\n5.铰链：符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗饺链；在垂直静载荷商用型：A型门,20kg，10次。试验后应:a)所有组件或结合处不应断裂:b)通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动:c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损:d)固定组件不应松动:e)所有组件的功能不应损害:f)杯状暗较链及其组件应能正常工作；水平静载荷商用型：A型门，40N，10次。试验后应:a）所有组件或结合处不应断裂:b)通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动:c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损:d)固定组件不应松动:e)所有组件的功能不应损害:f)杯状暗饺链及其组件应能正常工作情况下检验合格；在耐腐蚀中性盐雾试验：18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2,其中1.0Omm以上的锈点不应超过5点/dm2（距离边缘棱角2mm以内的不计）检验下应无锈点；提供带二维码的CMA检测报告。检测报告需要名称.检验要求均符合要求。","㎡",335]
["报价单位名称（盖公章）：",{"$nulls":4},"法定代表人或授权委托人及联系方式（名字+电话）："]
["报价说明：1、报价采用固定综合单价，报价包含材料费、运输费、上下车费、管理费、利润、税金、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的一切税费等全部费用，在整个供货期内均不调整单价，具体金额以实际结算金额为准"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}