{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【给排水工程】","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[9,0,9,6],[10,0,10,6],[11,0,11,6],[12,0,12,3],[12,4,12,8],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目充电桩工程清单"]
["序号","名称","规格（项目特征）","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税\n单价（元）","不含税金额（元）","备注(材料选型等）"]
[1,"落地式充电桩 220V交流、 7kW、额定电流32A、带限流器","1.名称：落地式充电桩 220V交流、 7kW、额定电流32A、带限流器\n2.型号、规格：技术参数\n\na)电源电压：单相220V±15％；\nb)电源频率：50Hz±1Hz。\n额定电压：单相220V。\n额定电流：32A；\n结构形式\na)落地式充电桩：桩体采用落地安装方式；\nb)整机材质为塑壳或钢化玻璃\n输出形式\n每台交流充电桩应配置1套符合最新国家标准要求的交流充电枪。\n\n","台","35",2275.62,null,null,"整机材质为塑壳或钢化玻璃\n输出形式，投标时请附设备材质表和图片。"]
[2,"电缆埋管 SC25","1.名称：电缆埋管 SC25\r\n2.材质：SC\r\n3.规格：DN25\r\n4.配置形式：埋地敷设 \r\n5.接地要求：满足设计要求及验收规范 \r\n6.其他：满足设计要求及验收规范","m","195",22.92]
[3,"电缆埋管 SC32","1.名称：电缆埋管 SC32 \r\n2.材质：SC\r\n3.规格：DN32\r\n4.配置形式：埋地敷设\r\n5.接地要求：满足设计要求及验收规范 \r\n6.其他：满足设计要求及验收规范","m","189",27.31]
[4,"电力电缆 ZR-YJV-3×10mm2","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号、规格：电力电缆 ZR-YJY-3×10mm2\r\n3.材质：铜芯\r\n4.敷设方式、部位：管内敷设\r\n5.电压等级（kV）：0.6/1KV\r\n6.其他：满足设计及规范要求","m","50",27.89]
[5,"电力电缆 WDZC-YJY-3×10mm2","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号、规格：电力电缆  WDZC-YJY-3×10mm2\r\n3.材质：铜芯\r\n4.敷设方式、部位：管内敷设\r\n5.电压等级（kV）：0.6/1KV\r\n6.其他：满足设计及规范要求","m","400",23.76]
[6,"电力电缆头三芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm2","1.名称：电力电缆头\r\n2.型号、规格：三芯 终端头≤1kV 截面 ≤10mm2\r\n3.材质、类型：户内干包式铜芯电力电缆终端头\r\n4.电压等级（kV）：详设计 0.6/1kV","个","80",{"v":53.8,"d":"53.80"}]
[7,"地面接线盒（防水）","1.名称：地面接线盒\r\n2.型号、规格：详图纸\r\n3.材质、类型：满足国标","个","10",22.72]
["不含税合计（元）"]
["税率：",{"$nulls":6},"%"]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]