{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet1 (2)"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,5,1,6]]}
["石棉县回隆镇2023年幺站安置房生活污水管网新建项目材料报价清单"]
["序号","名称","工程量","单位","不含税控制价","投标报价（不含税）"]
[{"$nulls":4},"单价（元）","单价（元）","合价（元）"]
[1,"UPVC管 De110 厚度3.2mm",99.3,"m",12," "]
[2,"UPVC管 De160 厚度4mm",158.88,"m",22]
[3,"UPVC管 De200 厚度4.9mm",198.6,"m",32]
[4,"upvc预埋防水管套 DN160",40,"个",28]
[5,"upvc预埋防水管套 DN200",40,"个",32]
[6,"醇酸防锈漆 C53-1",13.417,"kg",15]
[7,"等径三通 DN300 Q235A",8,"个",310]
[8,"法兰 DN300 Q235A压力0.8MPa",15,"片",72]
[9,"法兰盲板 DN300 Q235A压力0.8MPa",8,"个",120]
[10,"防坠落网φ800",50,"套",45]
[11,"复合模板1.2*1.96米厚度12mm",193.854,"m2",42]
[12,"PE聚乙烯 De315压力0.8MPa厚度10mm",1292.8,"m",110]
[13,"焊接钢管 D108X4 Q235A",8.996,"m",68]
[14,"焊接钢管 D325X8",232.3,"m",278]
[15,"环氧煤沥青 底漆",172.678,"kg",3.5]
[16,"环氧煤沥青面漆",326.738,"kg",1.8]
[17,"轻型灰口铸铁(QH)井盖井座 φ600",30,"套",280]
[18,"球墨铸铁可调式防沉降井盖井座 φ800",30,"套",320]
[19,"水泥 32.5",12101.864,"kg",0.42]
[20,"型钢（工字钢）",609.945,"kg",22]
[21,"异径三通 DN300*100*100（配套）",8,"个",95]
[22,"预制混凝土井筒 φ800",12,"m",480]
[23,"遇水膨胀止水带 30×20",38.052,"m",2.5]

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":1,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,5,1,6]]}
["石棉县回隆镇2023年幺站安置房生活污水管网新建项目材料报价表"]
["序号","名称","工程量","单位","不含税控制价","投标报价（不含税）"]
[{"$nulls":4},"单价（元）","单价（元）","合价（元）"]
[1,"UPVC管 De110 厚度3.2mm",99.3,"m",12," "]
[2,"UPVC管 De160 厚度4mm",158.88,"m",22]
[3,"UPVC管 De200 厚度4.9mm",198.6,"m",32]
[4,"upvc预埋防水管套 DN160",40,"个",28]
[5,"upvc预埋防水管套 DN200",40,"个",32]
[7,"醇酸防锈漆 C53-1",13.417,"kg",15]
[8,"等径三通 DN300 Q235A",8,"个",310]
[9,"法兰 DN300 Q235A压力0.8MPa",15,"片",72]
[10,"法兰盲板 DN300 Q235A压力0.8MPa",8,"个",120]
[11,"防坠落网φ800",50,"套",45]
[12,"复合模板1.2*1.96米厚度12mm",193.854,"m2",42]
[13,"PE聚乙烯 De315压力0.8MPa厚度10mm",1292.8,"m",110]
[14,"焊接钢管 D108X4 Q235A",8.996,"m",68]
[15,"焊接钢管 D325X8",232.3,"m",278]
[16,"环氧煤沥青 底漆",172.678,"kg",3.5]
[17,"环氧煤沥青面漆",326.738,"kg",1.8]
[18,"轻型灰口铸铁(QH)井盖井座 φ600",30,"套",280]
[19,"球墨铸铁可调式防沉降井盖井座 φ800",30,"套",320]
[20,"水泥 32.5",12101.864,"kg",0.42]
[21,"型钢（工字钢）",609.945,"kg",22]
[22,"异径三通 DN300*100*100（配套）",8,"个",95]
[23,"预制混凝土井筒 φ800",12,"m",480]
[24,"遇水膨胀止水带 30×20",38.052,"m",2.5]