{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7],[14,0,14,8],[15,0,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价清单"]
["序号","品种","厚度（mm）","单位","数量","税率","含税单价","含税总价","需求标准"]
[1,"芝麻白光面花岗石",30,"m²",2000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"石材线条接缝宽度偏差应控制在0.5mm以内，饰面石材颜色、花纹应均匀一致，表面平整、光洁、洁净、色泽一致。石材表面无起砂、漏涂、漏装等缺陷;石板材应符合《中华人民共和国建材行业标准》中的《天然花岗石建筑板材》（JC205-92）标准中的优等品的要求;放射性符合《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518-93）标准中的A级。"]
[2,"芝麻黑光面花岗石",30,"m²",500,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"石材线条接缝宽度偏差应控制在0.5mm以内，饰面石材颜色、花纹应均匀一致，表面平整、光洁、洁净、色泽一致。石材表面无起砂、漏涂、漏装等缺陷;石板材应符合《中华人民共和国建材行业标准》中的《天然花岗石建筑板材》（JC205-92）标准中的优等品的要求;放射性符合《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518-94）标准中的A级。"]
[3,"芝麻白荔枝面花岗石",30,"m²",100,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"石材线条接缝宽度偏差应控制在0.5mm以内，饰面石材颜色、花纹应均匀一致，表面平整、光洁、洁净、色泽一致。石材表面无起砂、漏涂、漏装等缺陷;石板材应符合《中华人民共和国建材行业标准》中的《天然花岗石建筑板材》（JC205-92）标准中的优等品的要求;放射性符合《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518-93）标准中的A级。"]
[4,"芝麻黑荔枝面花岗石",30,"m²",100,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"石材线条接缝宽度偏差应控制在0.5mm以内，饰面石材颜色、花纹应均匀一致，表面平整、光洁、洁净、色泽一致。石材表面无起砂、漏涂、漏装等缺陷;石板材应符合《中华人民共和国建材行业标准》中的《天然花岗石建筑板材》（JC205-92）标准中的优等品的要求;放射性符合《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518-96）标准中的A级。"]
[5,"背倒",null,"m",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"六面防护（油性）",null,"m²",2500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"切角",null,"个",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"开孔",null,"个",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"开槽",null,"m",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,"磨边",null,"m",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"背网",null,"m²",2500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"定厚（压边）",null,"m",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
["                                              合计含税总价:        (元）"]
["注：1、本次报价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、上车费、运输费、运输损耗、税金、加工费等费用。以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。5、质量要求：符合规定的材料制造的全新产品和符合国家和行业最新标准及规定, 出具合格证及按行业相关规定要求应出具的检验检测报告。7、送货地点：雅安市雨城区。8、报价清单有异议的，请在备注栏更改，请勿更改原报价清单。"]