{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[20,0,20,2],[20,4,20,7],[21,0,21,2],[21,4,21,7],[22,0,22,2],[22,4,22,7],[23,0,23,9]]}
["报价清单"]
["项目名称：草科乡卫生院灾后恢复重建项目"]
["序号","材料名称","规格型号","材质","计量单位","数量","控制含税单价（元）","含税单价（元）","含税总价（元）","备注"]
[1,"一体化设备箱体","A×B×H=4.0m×2.0m×2.0m\n箱体板材厚度6mm","Q235B","台",1,63153,null,null,"含内部生物膜、架构、布水系统、排泥装置、闸阀、弯头等。"]
[2,"箱体防腐","内部：环氧煤沥青漆三层     外部：环氧富锌底漆一层，环氧云铁中间漆一层，聚胺脂面漆两层\n","Q235B","台",1,8277]
[3,"气搅拌","曝气搅拌","组合件","台",1,1099,null,null,"厌氧、缺氧搅拌"]
[4,"液位计","高程0-5m 高开低停","ABS","台",1,341]
[5,"厌氧池组合填料","80%安装密度","聚丙烯","套",1,2832]
[6,"好氧池组合填料","80%安装密度","聚丙烯","套",1,2832]
[7,"缺氧池组合填料",null,"聚丙烯","套",1,2493]
[8,"填料支架","L=40","不锈钢","套",1,1861]
[9,"曝气系统","φ215","ABS","个",12,73]
[10,"提升泵","Q=10m³/h H=10m N=0.55KW，浮球控制","铸铁","台",2,2000,null,null,"一用一备"]
[11,"回流泵","Q=6m³/h H=10m N=0.55KW","铸铁","台",1,1855]
[12,"回转风机","HC-251S，N=0.55KW","铸铁","套",1,5756]
[13,"好氧区曝气系统","含微孔膜式曝气器、弯头、三通、直接、底座、丝接头等\n","UPVC","套",1,6069]
[14,"电控箱","正泰、德力西等品牌元件。",null,"套",1,8569,null,null,"PLC控制，含控制电缆"]
[15,"次氯酸酸钠投加器","P=100L",null,"套",1,6442,null,null,"含计量泵"]
[16,"调试","调试碳源、磷源、氮源、投加",null,"项",1,3815]
[17,"设备本身连接管道","DN50/60/25",null,"批",1,3830]
["不含税总计（元）"]
["税率"]
["含税总计（元）"]
["注：该批材料用于石棉县；1、报价采用：材料单价为固定单价，包含但不限于材料费、安装调试、上车费、下车费、税费等费用；供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量。"]