{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[5,1,5,2],[12,1,12,2],[14,1,14,2],[18,1,18,2],[21,0,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[22,0,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,0,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[27,0,27,9],[28,0,28,9],[29,0,29,9],[30,0,30,9],[31,0,31,9],[32,0,32,9],[33,0,33,9],[34,0,34,9],[35,0,35,9],[36,0,36,9],[37,0,37,9],[38,0,38,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9],[41,0,41,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标清单"]
[null,"","",""]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","控制价单价\n（不含税）","控制价合价\n（不含税）","报价单价\n（不含税）","报价合价\n（不含税）","备注"]
["","","","",""]
["","","","",""]
[" ","0111 楼地面装饰工程 ",""," "," "]
["1","楼6 地砖楼面1 ","1、防滑地砖面（300x300x10）\n2、25mm厚1:3水泥砂浆粘贴\n3、楼层搬运、原浆勾缝\n4、满足设计及相关规范要求","m2","227.32",57,12957.24,null,null,"含沙子、水泥"]
["2","楼7 地砖楼面2","1、防滑地砖面（800x800x10）\n2、25mm厚1:3水泥砂浆粘贴\n3、楼层搬运、原浆勾缝\n4、满足设计及相关规范要求","m2","3908.29",68,265763.72,null,null,"含沙子、水泥"]
["3","楼8 地砖楼面3","1、防滑地砖面（600x600x10）\n2、25mm厚1:3水泥砂浆粘贴\n3、楼层搬运、原浆勾缝\n4、满足设计及相关规范要求","m2","113.93",63,7177.59,null,null,"含沙子、水泥"]
["4","踢1 地砖踢脚线","1、120高8厚地砖配套勾缝剂勾缝\n2、25mm厚1:3水泥砂浆粘贴\n3、楼层搬运\n4、满足设计及相关规范要求","m2","240.4",65,15626,null,null,"含沙子、水泥"]
["5","水泥砂浆楼梯间面层","1、20厚M15水泥砂浆铁板赶光\n2、水泥浆一道（水泥浆水灰比为1:0.4）\n3、楼层搬运、混凝土结构楼板，板面清理，抹平\n4、满足设计及相关规范要求","m2","1286.13",78,100318.14,null,null,"含沙子、水泥"]
["6","踢2 水泥砂浆踢脚","1、15厚M15水泥砂浆抹灰,高度100mm，突出墙面\n2、楼层搬运、基层墙体（混凝土基层须先刷界面处理剂）\n3、满足设计及相关规范要求","m2","188.98",75,14173.5,null,null,"含沙子、水泥"]
[" ","0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 ",""," "," "]
["7","面砖内墙1a","1、面砖面层（300x600x8）\n2、25mm厚1:3水泥砂浆粘贴\n3、楼层搬运、白水泥勾缝\n4、碰角、线条不再单独计量\n5、满足设计及相关规范要求","m2","5320.37",52,276659.24,null,null,"含沙子、水泥"]
[" ","0113 天棚工程 ",""," "," "]
["8","顶2 石膏板吊顶","1、轻钢主龙骨50系列，中距≤1200（吊点附吊挂）；轻钢次龙骨50系列，中距≤900\n2、四周墙面吊顶水平线位置钉40x60木龙骨（固定纸面石膏板，木龙骨刷防火涂料达3遍）\n3、12mm厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理\n4、楼层搬运、满足设计及相关规范要求","m2","3005.65",55,165310.75,null,null,"含辅材"]
["9","顶8 防潮矿棉板吊顶（有防潮要求）","1、T型600*600(mm)烤漆镀锌轻钢明龙骨\n2、12mm厚成品防潮矿棉板\n3、楼层搬运、满足设计及相关规范要求","m2","243.06",35,8507.1,null,null,"含辅材"]
["10","顶9 矿棉板吊顶（无防潮要求）","1、T型600*600(mm)烤漆镀锌轻钢明龙骨\n2、12mm厚成品矿棉板\n3、楼层搬运、满足设计及相关规范要求","m2","35.82",35,1253.7,null,null,"含辅材"]
[" ","0115 其他装饰工程 ",""," "," "]
["11","电梯门套","1、电梯门套：材料楼层搬运\n2、基层材料种类：15mm厚阻燃板 \n3、面层材料品种、规格：1.2mm 304不锈钢\n4、具体详设计，满足设计及相关规范要求","m2","396.54",83,32912.82,null,null,"含辅材"]
["12","单元入户门厅 铝单板幕墙幕墙系统","1、2.5mm厚铝单板幕墙,详见幕墙专业设计\n2、配套龙骨及挂件\n3、8厚抗裂砂浆外墙抹面（另计）\n4、具体详设计，满足设计及相关规范要求","m2","753.77",112,84336,null,null,"含辅材"]
["不含税合计","","","","",984995.8]
["税金（税率：  %）"]
["含税合计"]
["注：\n    1、安全事宜由乙方自行解决。\n    2、不提供食宿。\n    3、所有安装、机具、机械、涉及辅材材料（主要且不限于踢打、耐候密封胶、不锈钢盘头自攻钉、三级配电箱、防水电缆等除主材外所有辅材）、电器（主要且不限于切割机、打磨机、喷漆设备、电焊机、氩弧焊机、电锤、冲击钻等所有涉及完成任务是用的电器设备）均由乙方自行提供。\n    4、结算方式按实际数量结算。\n    5、配合甲方进行安全文明施工、按公司质量安全文明文件执行。\n    6、以上所有工程均按实计量。按照设计图纸和现场收方单作为结算依据。\n    7、抢工期和加班提供盒饭、加班费等由乙方自行负责。\n    8、根据施工质量、进度等情况，公司有权解除合同。\n    9、甲方负责主材、水、电。乙方负责包含但不限于成品保护、材料下车、堆码、二次转运、自拌砂浆、废料收集堆码、垃圾清运处理、踢打、安全防护、材料看护等。\n    10、零星技工260元/工日，普工均150元/工日。包含但不限于安全设施、安全措施、材料二次转运、废料、垃圾清运及处理、原有结构层踢打、修补等不单独计费。\n    11、质量要求：严格按施工图及相关规范实施，并达到验收标准。\n    12、保持场地卫生，工完场清。\n    13、由乙方原因造成返工的全部费用（包含但不限于材料、人工等）由乙方负责。                         \n\n                                                                                          报价人（签字盖章）：\n\n                                                                               报价人联系电话："]