{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[6,0,6,11],[7,0,7,11]]}
["石棉县储备项目路灯采购第二次报价"]
["序号","产品名称","规格型号",{"$nulls":3},"暂定数量","含税控制单价（元）","含税单价（元）","含税合计（元）","备注","参考样式图片"]
[]
[1,"60W市电太阳能两用路灯","多晶硅，5 V/12A(60W)，670*570*25mm，白纹钢化玻璃层压，20%光电转换效率；\n\n","纯太阳能供电连续工作36小时以上,\n长亮 > 3000LM","灯杆实际高度7米，采用方管制作，15*15cm底座灯箱30*30cm灯杆厚度2.75，法兰对角280*12mm，灯体喷塑处理，持久耐用灯体喷塑处理，灯体、灯盖采用铝合金压铸，表面经静电喷塑处理。透光罩采用曲面高强度钢化玻璃,灯具外壳防腐蚀性能Ⅱ级；密封防水防尘，防护等级IP65，防触电等级Ⅰ类","预埋件360*360，固定板厚度6mm,整体高度800mm.地脚螺栓M20共12根，300箍筋","235盏",3000,null,null,"颜色最终以甲方确定为准，颜色调整不另计费"]
["不含税总价："]
["  税率："]
["含税总价："]
["注：报价包含物资（含基础预埋件、灯具、灯杆、电缆（包含杆内电缆和路灯到控制箱电缆）及图纸所示的灯杆内所有元器件、配件等），路灯时控1套，7m路灯为市电互补，运输、上下车、利润、风险、税费及管理所有费用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}