{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["封面","大興壹号报价清单","金熊猫报价清单","建安棚改房报价清单","康馨苑报价清单","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,1,0,7],[0,8,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,3],[2,4,2,8],[3,0,4,3],[3,4,4,8],[3,9,4,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,6,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,6,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,6,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,6,8,9],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[9,6,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[10,6,10,9],[11,0,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,9],[12,0,12,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","大興壹号、康馨苑等项目门窗",{"$nulls":6},"工程"]
["招标控制价"]
["招标控制价(小写):",{"$nulls":3}," 元",{"$nulls":4},""]
["(大写):",{"$nulls":3}," 元",{"$nulls":4},""]
[]
["招　标　人:",null," ",null,null,"造价咨询人:"," "]
["",null,"(单位盖章)",null,null,"","(单位资质专用章)"]
["法定代表人 \r\n或其授权人:",null," ",null,null,"法定代表人 \r\n或其授权人:"," "]
["       ",null,"(签字或盖章)",null,null,"","(签字或盖章)"]
["编　制　人:",null," ",null,null,"复　核　人:"," "]
["",null,"(造价人员签字盖专用章)",null,null,"","(造价工程师签字盖专用章)"]
["     编 制 时 间:",null,null," ",null,"复 核 时 间:",null," "]
["扉-2 "]

{"sheet":"大興壹号报价清单","index":1,"n_rows":143,"n_cols":11,"rows_kept":143,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,9,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,6,46,7],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,6,55,7],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,6,64,7],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[71,1,71,2],[71,6,71,7],[72,1,72,2],[72,6,72,7],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,6,77,7],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[89,1,89,2],[89,3,89,4],[89,6,89,7],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[100,1,100,2],[100,3,100,4],[100,6,100,7],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[111,1,111,2],[111,3,111,4],[111,6,111,7],[112,1,112,2],[112,6,112,7],[113,1,113,2],[113,6,113,7],[114,1,114,2],[114,6,114,7],[115,1,115,2],[115,6,115,7],[116,1,116,2],[116,6,116,7],[117,1,117,2],[117,6,117,7],[118,1,118,2],[118,6,118,7],[119,1,119,2],[119,6,119,7],[120,1,120,2],[120,6,120,7],[121,1,121,2],[121,6,121,7],[122,1,122,2],[122,6,122,7],[123,1,123,2],[123,3,123,4],[123,6,123,7],[124,1,124,2],[124,6,124,7],[125,1,125,2],[125,6,125,7],[126,1,126,2],[126,6,126,7],[127,1,127,2],[127,6,127,7],[128,1,128,2],[128,6,128,7],[129,1,129,2],[129,6,129,7],[130,1,130,2],[130,6,130,7],[131,1,131,2],[131,6,131,7],[132,1,132,2],[132,6,132,7],[133,1,133,2],[133,3,133,4],[133,6,133,7],[134,1,134,2],[134,6,134,7],[135,1,135,2],[135,6,135,7],[136,1,136,2],[136,6,136,7],[137,1,137,2],[137,6,137,7],[138,1,138,2],[138,3,138,4],[138,6,138,7],[139,1,139,2],[139,6,139,7],[140,1,140,8],[141,1,141,8],[142,1,142,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","大興壹號（北苑）门窗专业分包","","","",""]
["序号"," 项目编码 ",null,"项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量",null,"招标价格（元）","投标单价（元）"]
[{"$nulls":8},"招标单价（不含税）","投标单价（不含税）","合价（不含税）"]
[]
[" "," ","","1#楼",""," "," ",""," ",null,""]
["1","010607001001","","空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","68.9",""]
["2","010607001002","","空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","499.71",""]
["3","010607004001","","防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","72.74",""]
["4","010802004001","","防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","245.7",""]
["5","010802001001","","铝合金推拉门推拉门","1.门类型:铝合金推拉门\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","1388.43",""]
["6","010802001002","","铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\n5.其余详见设计","m2","401.46",""]
["7","010802001006","","铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\n3.玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12Ar+6透明\n4.综合单价包含窗套等五金配件\n5.其余详见设计","m2","117.12",""]
["8","010807001001","","铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\n4.开起方式：平开\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\n6.其余详见设计","m2","540.99",""]
["9","010807001002","","铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型 \r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","24.78",""]
["10","010807001003","","铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","311.7","","410.91"]
["11","010807007001","","铝合金凸窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","939.42",""]
["12","010807003001","","金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \n2.框、扇材质：金属百叶窗\n","m2","72.74",""]
[" "," ",null,"2#楼",null," "," "]
["1","010607001003",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","576.05"]
["2","010607001004",null,"空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","248.66"]
["3","010607004002",null,"防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","5.2"]
["4","010802004002",null,"防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","281.4"]
["5","010802001003",null,"铝合金推拉门","1.门类型:铝合金推拉门\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","1438.08"]
["6","010802001004",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12Ar+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件\r\n5.其余详见设计","m2","116.82"]
["7","010807001005",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","787.57"]
["8","010807001006",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","37.8"]
["9","010807001007",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","937.09"]
["10","010807007002",null,"铝合金凸窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","890.87"]
["11","010802001002",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","180.78"]
["12","010807001005",null,"铝合金平开窗（6中透光Low-E+12A+6透明)","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","43.2"]
["13","010807003002",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","86.86"]
[" "," ",null,"3#楼",null," "," "]
["1","010607001005",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","581.76"]
["2","010607001006",null,"空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","251.19"]
["3","010607004003",null,"防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","5.2"]
["4","010802004003",null,"防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","281.4"]
["5","010802001005",null,"铝合金推拉门","1.门类型:铝合金推拉门\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","1449.84"]
["6","010802001006",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12Ar+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件\r\n5.其余详见设计","m2","183.12"]
["7","010807001009",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","787.57"]
["8","010807001010",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","37.80"]
["9","010807001011",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","899.29"]
["10","010807007003",null,"铝合金凸窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","896.09"]
["11","010802001002",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","116.82"]
["12","010807001005",null,"铝合金平开窗（6中透光Low-E+12A+6透明)","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","43.2"]
["13","010807003003",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","108.6"]
[" "," ",null,"4#楼",null," "," "]
["1","010607001007",null,"空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","363.55"]
["2","010607004004",null,"防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","49.39"]
["3","010802004004",null,"防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","105"]
["4","010802001007",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","819.36"]
["5","010802001008",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","125.43"]
["6","010807001012",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","503.53"]
["7","010807001013",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","94.99"]
["8","010807003004",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","61.18"]
[" "," ",null,"5#楼",null," "," "]
["1","010607001008",null,"空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","341.55"]
["2","010607004005",null,"防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","49.2"]
["3","010802004005",null,"防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","105"]
["4","010802001009",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","828.00"]
["5","010807001014",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","528.19"]
["6","010807001015",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","102.73"]
["7","010807003005",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","49.685"]
["8","010802001002",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","126.14"]
[" "," ",null,"6#楼",null," "," ",null," "]
["1","010607001009",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","68.9"]
["2","010607001010",null,"空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","499.71"]
["3","010607004006",null,"防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","80.17"]
["4","010802004006",null,"防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","245.7"]
["5","010802001010",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","1385.28"]
["6","010802001011",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","399.88"]
["7","010807001016",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","532.15"]
["8","010807001017",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型 \r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","24.78"]
["9","010807001018",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","311.7"]
["10","010807007004",null,"铝合金凸窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","939.42"]
["11","010807003006",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","80.17"]
["12","010802001006",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12Ar+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件\r\n5.其余详见设计","m2","123.12"]
[" "," ",null,"7#楼",null," "," "]
["1","010607001015",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","249.92"]
["2","010607001016",null,"空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","41.6"]
["3","010607004008",null,"防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","0.76"]
["4","010802001023",null,"单元门","1.门类型:钢质单元门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","8.64"]
["5","010802003004",null,"钢制乙级防火门防盗门","1.门类型:钢制乙级防火门防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","60.48"]
["6","010802001021",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","153.76"]
["7","010802001022",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","260.28"]
["8","010807001028",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","129.00"]
["9","010807001029",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型 \r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","314.58"]
["10","010807001030",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","414.82",null,"410.91"]
["11","010807003010",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","293.92"]
[" "," ",null,"8#楼",null," "," "]
["1","010607001013",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","236.8"]
["2","010802001017",null,"单元门","1.门类型:钢质单元门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","8.64"]
["3","010802004007",null,"防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","1"]
["4","010802003002",null,"钢制乙级防火门防盗门","1.门类型:钢制乙级防火门防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","60.48"]
["5","010802001015",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","103.68"]
["6","010802001016",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","319.68"]
["7","010807001022",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","227.04"]
["8","010807001023",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型 \r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","180.66"]
["9","010807001024",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","52.57"]
["10","010807003008",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","5.96"]
[" "," ",null,"9#楼",null," "," "]
["1","010607001014",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\n2.边框材质：外边框50*25\n3.其余详见设计图纸","m2","236.8"]
["2","010802001020",null,"单元门","1.门类型:钢质单元门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","8.64"]
["3","010802003003",null,"钢制乙级防火门防盗门","1.门类型:钢制乙级防火门防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","60.48"]
["4","010802004008",null,"防盗门","1.门类型:防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","1"]
["5","010802001018",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","103.68"]
["6","010802001019",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","319.68"]
["7","010807001025",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","227.04"]
["8","010807001026",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型 \r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","180.66"]
["9","010807001027",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","52.57"]
["10","010807003009",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","5.96"]
[" "," ",null,"10#楼",null," "," "]
["1","010607001015",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","249.92"]
["2","010607001016",null,"空调百叶三","1.材料品种、规格：百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框40*40*2\r\n3.其余详见设计图纸","m2","41.6"]
["3","010607004008",null,"防虫、防鼠网","1.材料品种、规格：防虫、防鼠网 \r\n2.详见设计图纸","m2","0.76"]
["4","010802001023",null,"单元门","1.门类型:钢质单元门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","8.64"]
["5","010802003004",null,"钢制乙级防火门防盗门","1.门类型:钢制乙级防火门防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","60.48"]
["6","010802001021",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","153.76"]
["7","010802001022",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","260.28"]
["8","010807001028",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","129.00"]
["9","010807001029",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型 \r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","314.58"]
["10","010807001030",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","414.82"]
["11","010807003010",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","293.92"]
[" "," ",null,"11#楼",null," "," "]
["1","010607001017",null,"空调百叶一、二","1.材料品种、规格：内边框38*25，百页条38*25\r\n2.边框材质：外边框50*25\r\n3.其余详见设计图纸","m2","120.07"]
["2","010802001026",null,"单元门","1.门类型:钢质单元门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","4.32"]
["3","010802003005",null,"钢制乙级防火门防盗门","1.门类型:钢制乙级防火门防盗门\n2.框截面尺寸:尺寸综合\n3.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\n4.其它：满足设计及相关规范要求","m2","40.32"]
["4","010802001024",null,"铝合金推拉门","1.门类型:断桥\r\n2.框截面尺寸:尺寸综合 铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.门锁、合页、拉手等费用含在本项清单综合单价中，投标人综合考虑进入报价\r\n5.其它：满足设计及相关规范要求","m2","51.84"]
["5","010802001025",null,"铝合金门联窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：门联窗\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n5.其余详见设计","m2","190.80"]
["6","010807001031",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","97.74"]
["7","010807001032",null,"铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型 \r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：推拉\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","140.67"]
["8","010807001033",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","26.29"]
["9","010807003011",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","5.56"]
[" "," ",null,"幼儿园",null," "," "]
["1","010807001034",null,"铝合金平开窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：平开\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","575.02"]
["2","010807001035",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","436.91"]
["3","010807003012",null,"金属百叶窗","1.窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 \r\n2.框、扇材质：金属百叶窗\r\n","m2","1.6"]
["4","010807004001",null,"金属纱窗","1.窗纱材料品种、规格：钢纱窗","m2","280.16"]
[" "," ",null,"大门",null," "," "]
["1","010807001036",null,"铝合金固定窗","1.窗代号及洞口尺寸 ：综合考虑，具体尺寸详设计\r\n2.框、扇材质 ：铝合金 80型\r\n3.玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+9A+6透明\r\n4.开起方式：固定窗\r\n5.综合单价包含窗套等五金配件，投标人综合考虑报价\r\n6.其余详见设计","m2","13.90"]
[" ","不含税总价"]
[" ","税率"]
[" ","含税总价"]

{"sheet":"金熊猫报价清单","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,9,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,9],[3,10,4,10],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,1,6,2],[6,7,6,9],[7,1,7,2],[7,7,7,9],[8,1,8,2],[8,7,8,9],[9,1,9,2],[9,7,9,9],[10,1,10,2],[10,7,10,9],[11,1,11,2],[11,7,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,1,13,2],[13,7,13,9],[14,1,14,2],[14,7,14,9],[15,1,15,2],[15,7,15,9],[16,1,16,2],[16,7,16,9],[17,1,17,2],[17,7,17,9],[18,1,18,2],[18,7,18,9],[19,0,19,8],[19,9,19,10],[20,0,20,8],[20,9,20,10],[21,0,21,8],[21,9,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程招标清单"]
["工程名称：",null,"雅安市“金熊猫”体育产业园1#、5#厂房门窗专业分包"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程\r\n量","投标单价（元）\r\n"]
[{"$nulls":7},"投标单价（不含税）",null,null,"合价（不含税）"]
[]
[{"$nulls":3},"1#厂房"]
["1","010801001001",null,"铝合金玻璃门","1.门类型：铝合金门\r\n2.玻璃类型：安全玻璃\r\n3.五金材料:拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中\r\n4.其它：详设计及相关规范要求\r\n5.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","36.12","",null,null,""]
["2","010802003001",null,"甲级钢质防火门","1.门类型：甲级钢质防火门安装，耐火极限为1.50h\r\n2.五金材料：拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中\r\n3.其它：详设计及相关规范要求\r\n4.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","11.34","",null,null,""]
["3","010802003002",null,"乙级钢质防火门","1.门类型：乙级钢质防火门安装，耐火极限为1.00h\n2.五金材料:拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清\n单综合单价中\n3.其它：详设计及相关规范要求\n4.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","71.19","",null,null,""]
["4","010802003002",null,"丙级钢质防火门","1.门类型：丙级钢质防火门安装，耐火极限为0.60h\r\n2.五金材料:拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中\r\n3.其它：详设计及相关规范要求\r\n4.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","8.4","",null,null,""]
["5","010807001062",null,"塑钢中空玻璃窗","1、洞口尺寸详设计\n2、塑钢中空玻璃固定窗\n3、中空钢化玻璃6Low-E+12A+6\n4、框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详设计图\n5、包含五金及所有配件，门窗五金件要求为不锈钢构件,高档,五金件必须齐全,不得遗漏,且防火门五金件必须采用经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，相关费用综合考虑在报价中\n6、满足规范及设计要求","m2","435.61","",null,null,""]
["6","010807001063",null,"塑钢中空玻璃消防救援窗","1、洞口尺寸详设计\r\n2、塑钢中空玻璃推拉窗\r\n3、中空钢化玻璃6Low-E+12A+6\r\n4、框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详设计图\r\n5、包含五金及所有配件，门窗五金件要求为不锈钢构件,高档,五金件必须齐全,不得遗漏,且防火门五金件必须采用经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，相关费用综合考虑在报价中\r\n6、满足规范及设计要求","m2","20.46","",null,null,""]
[{"$nulls":3},"5#厂房"]
["1","010801001001",null,"铝合金玻璃门","1.门类型：铝合金门\r\n2.玻璃类型：安全玻璃\r\n3.五金材料:拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中\r\n4.其它：详设计及相关规范要求\r\n5.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","36.12","",null,null,""]
["2","010802003001",null,"甲级钢质防火门","1.门类型：甲级钢质防火门安装，耐火极限为1.50h\r\n2.五金材料：拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中\r\n3.其它：详设计及相关规范要求\r\n4.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","17.58","",null,null,""]
["3","010802003002",null,"乙级钢质防火门","1.门类型：乙级钢质防火门安装，耐火极限为1.00h\n2.五金材料:拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中\n3.其它：详设计及相关规范要求\n4.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","68.04","",null,null,""]
["4","010802003002",null,"丙级钢质防火门","1.门类型：丙级钢质防火门安装，耐火极限为0.60h\r\n2.五金材料:拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中\r\n3.其它：详设计及相关规范要求\r\n4.本项目结算时工程量按设计洞口尺寸计算","m2","21.3","",null,null,""]
["5","010807001062",null,"塑钢中空玻璃窗","1、洞口尺寸详设计\n2、塑钢中空玻璃固定窗\n3、中空钢化玻璃6Low-E+12A+6\n4、框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详设计图\n5、包含五金及所有配件，门窗五金件要求为不锈钢构件,高档,五金件必须齐全,不得遗漏,且防火门五金件必须采用经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，相关费用综合考虑在报价中\n6、满足规范及设计要求","m2","430.66","",null,null,""]
["6","010807001063",null,"塑钢中空玻璃消防救援窗","1、洞口尺寸详设计\r\n2、塑钢中空玻璃推拉窗\r\n3、中空钢化玻璃6Low-E+12A+6\r\n4、框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详设计图\r\n5、包含五金及所有配件，门窗五金件要求为不锈钢构件,高档,五金件必须齐全,不得遗漏,且防火门五金件必须采用经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品，相关费用综合考虑在报价中\r\n6、满足规范及设计要求","m2","18.76","",null,null,""]
["不含税总价",{"$nulls":8},""]
["税率",{"$nulls":8},""]
["含税总价",{"$nulls":8},""]

{"sheet":"建安棚改房报价清单","index":3,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,9],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,1,6,2],[6,7,6,8],[7,1,7,2],[7,7,7,8],[8,1,8,2],[8,7,8,8],[9,1,9,2],[9,7,9,8],[10,1,10,2],[10,7,10,8],[11,1,11,2],[11,7,11,8],[12,1,12,2],[12,7,12,8],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,7,21,8],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,0,23,8],[24,0,24,8],[25,0,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程招标清单"]
["工程名称：",null,"雅安市建安公司棚户区改造安置房门窗专业分包"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程\r\n量","投标单价（元）\r\n"]
[{"$nulls":7},"投标单价（不含税）",null,"合价（不含税）"]
[]
[{"$nulls":3},"1#楼"]
[1,"010807001980",null,"塑钢推拉门 （60系中空玻璃）","1.门类型:塑钢推拉门\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.框扇材质、外围尺寸:塑钢,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：60系中空玻璃，按设计及相关规范采用符合要求的安全玻璃,各种五金构配件（含锁具、拉手或其他五金件）等均由投标人综合考虑在报价中\r\n5.需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","1202.72"]
[2,"010807001981",null,"塑钢门连窗 （60系中空玻璃）","1.门类型:塑钢门连窗\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.框扇材质、外围尺寸:塑钢,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:60系中空玻璃，按设计及相关规范采用符合要求的安全玻璃,各种五金构配件（含锁具、拉手或其他五金件）等均由投标人综合考虑在报价中\r\n5.需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","351.12"]
[3,"010807001982",null,"塑钢窗 （60系中空玻璃）","1.窗类型:塑钢窗\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.框扇材质、外围尺寸:塑钢,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:60系中空玻璃，按设计及相关规范采用符合要求的安全玻璃,各种五金构配件（含锁具、拉手或其他五金件）等均由投标人综合考虑在报价中\r\n5.卫生间玻璃采用磨砂玻璃,投标单位应综合考虑此因素综合报价\r\n6.需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n8.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","1570"]
[4,"010807003983",null,"成品铝合金空调百叶窗","1.窗类型:成品铝合金空调百叶窗\r\n2.开启方式:固定\r\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","146.84"]
[5,"010807003984",null,"金属百叶窗（深灰色金属百叶）","1.窗类型:金属百叶窗\n2.开启方式:固定\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","625"]
[6,"010807003985",null,"铝合金矩管百叶窗（排风井处百叶）","1.窗类型:金属百叶窗\r\n2.开启方式:固定\r\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","83.22"]
[7,"010807005986",null,"金属格栅窗（外墙面圆花）","1.窗类型:金属格栅窗\r\n2.开启方式:固定\r\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","22.68"]
[{"$nulls":3},"2#楼"]
["1","0108070011436",null,"塑钢推拉门 （60系中空玻璃）","1.门类型:塑钢推拉门\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.框扇材质、外围尺寸:塑钢,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：60系中空玻璃，按设计及相关规范采用符合要求的安全玻璃,各种五金构配件（含锁具、拉手或其他五金件）等均由投标人综合考虑在报价中\r\n5.需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","1229.6"]
["2","0108070011437",null,"塑钢门连窗 （60系中空玻璃）","1.门类型:塑钢门连窗\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.框扇材质、外围尺寸:塑钢,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:60系中空玻璃，按设计及相关规范采用符合要求的安全玻璃,各种五金构配件（含锁具、拉手或其他五金件）等均由投标人综合考虑在报价中\r\n5.需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","357.7"]
["3","0108070011438",null,"塑钢窗 （60系中空玻璃）","1.窗类型:塑钢窗\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.框扇材质、外围尺寸:塑钢,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:60系中空玻璃，按设计及相关规范采用符合要求的安全玻璃,各种五金构配件（含锁具、拉手或其他五金件）等均由投标人综合考虑在报价中\r\n5.卫生间玻璃采用磨砂玻璃,投标单位应综合考虑此因素综合报价\r\n6.需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n8.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","1583.16"]
["4","0108070031439",null,"成品铝合金空调百叶窗","1.窗类型:成品铝合金空调百叶窗\r\n2.开启方式:固定\r\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","146.84"]
["5","0108070031440",null,"金属百叶窗（深灰色金属百叶）","1.窗类型:金属百叶窗\r\n2.开启方式:固定\r\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","625"]
["6","0108070031441",null,"铝合金矩管百叶窗（排风井处百叶）","1.窗类型:金属百叶窗\r\n2.开启方式:固定\r\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","77.54"]
["7","0108070051442",null,"金属格栅窗（外墙面圆花）","1.窗类型:金属格栅窗\r\n2.开启方式:固定\r\n3.框扇材质、外围尺寸:金属型材综合,表面颜色应满足设计及建设单位要求综合考虑,尺寸综合\r\n4..需二次深化设计,须经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的变化而调整综合单价\r\n5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中\r\n6.型材如需开模其费用考虑在综合单价中\r\n7.其他未尽事宜应满足设计图纸及现行国家规范要求","m2","22.68"]
[{"$nulls":3},"地下室"]
["2","010807003112",null,"检修口防虫网","1.检修口防虫钢丝网\r\n3.满足设计要求","m2","0.56"]
["不含税总价"]
["税率"]
["含税总价"]

{"sheet":"康馨苑报价清单","index":4,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,9],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[35,0,35,8],[36,0,36,8],[37,0,37,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程招标清单"]
["工程名称：",null,"康馨苑项目门窗专业分包"]
["序号","项目编码",null,"项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程\r\n量","投标单价（元）\r\n"]
[{"$nulls":7},"投标单价（不含税）",null,"合价（不含税）"]
[]
[{"$nulls":3},"1#楼"]
["1","010802001001",null,"门联窗(多腔隔热金属型材 6高透光Low-E+9A+6透明）","1.门联窗(多腔隔热金属型材 6高透光Low-E+9A+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光Low-E+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n","m2","122.25"]
["2","010807001001",null,"平开窗(多腔隔热金属型材 6高透光Low-E+9A+6透明）","1.平开窗(多腔隔热金属型材 6高透光Low-E+9A+6透明）\r\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光Low-E+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\r\n3.按洞口面积计算\r\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\r\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\r\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\r\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\r\n","m2","46.21"]
["3","010807001002",null,"平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）","1.平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6透明+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求\n","m2","41.76"]
["4","010807003002",null,"金属百叶窗","1.空调百叶\n2.开启方式:综合\n3.洞口尺寸:综合\n4.外边框为50*50*2方钢管\n5.内边框为30*30*1.5方钢管\n6.插销、合页等所有五金配件及油漆的费用包含在综合单价中\n7.其它：满足设计及规范要求","m2","21.88"]
["5","010807003003",null,"铝合金百叶窗（带防鼠网）","1.铝合金百叶窗（带防鼠网），做法详设计\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.插销、合页等所有五金配件的费用包含在综合单价中\r\n4.铝合金规格满足规范及建设单位要求，结算时不因规格调整费用\r\n5.防水要求详设计\r\n6.其它：满足设计及规范要求","m2","1.12"]
[{"$nulls":3},"2#楼"]
["1","010802001002",null,"推拉门(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）","1.推拉门(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光双银Low-E+12Ar+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共\n剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","440.4"]
["2","010807001003",null,"平开窗(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）","1.平开窗(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光双银Low-E+12Ar+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共\n剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","230.14"]
["3","010807001004",null,"平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）","1.平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）\r\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6透明+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\r\n3.按洞口面积计算\r\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\r\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\r\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\r\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\r\n","m2","62.24"]
["4","010807001005",null,"推拉窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）","1.推拉窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6透明+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求\n","m2","56.25"]
["5","010807003004",null,"金属百叶窗","1.空调百叶\r\n2.开启方式:综合\r\n3.洞口尺寸:综合\r\n4.外边框为50*50*2方钢管\r\n5.内边框为30*30*1.5方钢管\r\n6.插销、合页等所有五金配件及油漆的费用包含在综合单价中\r\n7.其它：满足设计及规范要求","m2","203.88"]
["6","010807003005",null,"金属百叶窗（带防鼠网）","1.空调百叶（带防鼠网）\r\n2.开启方式:综合\r\n3.洞口尺寸:综合\r\n4.外边框为50*50*2方钢管\r\n5.内边框为30*30*1.5方钢管\r\n6.插销、合页等所有五金配件及油漆的费用包含在综合单价中\r\n7.其它：满足设计及规范要求","m2","6.56"]
[{"$nulls":3},"3#楼"]
["1","010802001003",null,"推拉门(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）","1.推拉门(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光双银Low-E+12Ar+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","440.4"]
["2","010807001006",null,"平开窗(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）","1.平开窗(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光双银Low-E+12Ar+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","230.14"]
["3","010807001007",null,"平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）","1.平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）\r\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6透明+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\r\n3.按洞口面积计算\r\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\r\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\r\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\r\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\r\n","m2","62.24"]
["4","010807001008",null,"推拉窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）","1.推拉窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6透明+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求\n","m2","56.25"]
["5","010807003006",null,"铝合金百叶窗","1.铝合金百叶，做法详设计\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.插销、合页等所有五金配件的费用包含在综合单价中\r\n4.铝合金规格满足规范及建设单位要求，结算时不因规格调整费用\r\n5.防水要求详设计\r\n6.其它：满足设计及规范要求","m2","203.88"]
["6","010807003007",null,"铝合金百叶窗（带防鼠网）","1.铝合金百叶窗（带防鼠网），做法详设计\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.插销、合页等所有五金配件的费用包含在综合单价中\r\n4.铝合金规格满足规范及建设单位要求，结算时不因规格调整费用\r\n5.防水要求详设计\r\n6.其它：满足设计及规范要求","m2","6.56"]
[{"$nulls":3},"4#楼"]
["1","010802001004",null,"推拉门(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）","1.推拉门(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光双银Low-E+12Ar+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","440.4"]
["2","010807001009",null,"平开窗(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）","1.平开窗(多腔隔热金属型材6高透光双银Low-E+12Ar+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：多腔隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6高透光双银Low-E+12Ar+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","230.14"]
["3","010807001010",null,"平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）","1.平开窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6透明+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","62.24"]
["4","010807001011",null,"推拉窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）","1.推拉窗(隔热金属型材6透明+9A+6透明）\n2.框、扇材质、玻璃品种、厚度：隔热金属型材（型材规格综合考虑）结算时不做调整，6透明+9A+6透明，均应采用安全玻璃。门、窗玻璃的强度、抗风性、水密性、气密性、平整度、节能、消防救援窗等技术要求均应达到国家有关规定。\n3.按洞口面积计算\n4.开启方式：综合考虑在投标报价中\n5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性、节能等技术要求\n6.型材的规格综合,具体颜色的色卡及要求应满足建设单位要求综合考虑\n7.型材无论为通体还是双色共剂由建设单位确定,不得因以上材质的变化而调整综合单价\n8.其它：满足设计及规范要求","m2","56.25"]
["5","010807003008",null,"铝合金百叶窗","1.铝合金百叶，做法详设计\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.插销、合页等所有五金配件的费用包含在综合单价中\r\n4.铝合金规格满足规范及建设单位要求，结算时不因规格调整费用\r\n5.防水要求详设计\r\n6.其它：满足设计及规范要求","m2","203.88"]
["6","010807003009",null,"铝合金百叶窗（带防鼠网）","1.铝合金百叶窗（带防鼠网），做法详设计\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.插销、合页等所有五金配件的费用包含在综合单价中\r\n4.铝合金规格满足规范及建设单位要求，结算时不因规格调整费用\r\n5.防水要求详设计\r\n6.其它：满足设计及规范要求","m2","6.56"]
[{"$nulls":3},"地下室"]
["1","010803002003",null,"普通卷帘门","1.材质：普通卷帘门\r\n2.洞口尺寸:综合考虑\r\n3.启动方式：电动、手动等综合，并满足要求\r\n4.五金材料：均包含在综合单价中\r\n5.工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算；（防火卷帘门展开面积以洞口尺寸为准，卷筒罩（包厢）的展开面积摊销在综合单价内，不再另计，组价时自行考虑按安装高度算至滚筒顶点，如带门时安装门的费用投标人综合考虑在报价中\r\n6.其他：满足设计及规范要求\r\n","m2","6"]
["2","010807003010",null,"铝合金百叶窗（带防鼠网）","1.铝合金百叶窗（带防鼠网），做法详设计\r\n2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑\r\n3.插销、合页等所有五金配件的费用包含在综合单价中\r\n4.铝合金规格满足规范及建设单位要求，结算时不因规格调整费用\r\n5.防水要求详设计\r\n6.其它：满足设计及规范要求","m2","2.88"]
["不含税总价"]
["税率"]
["含税总价"]

{"sheet":"Sheet1","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}