{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~","index":0,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,8],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","","2021年大兴片区公交站台建设及零星绿地整治工程\\2021年大兴片区公交站台建设及零星绿地整治工程【园林绿化工程】","","","","标段：/","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）",""]
["","","","","","","","综合单价","合价"]
["","","","","","","","",""]
[1,"050102001004","","美国红枫（胸径12cm）","1.乔木种类：美国红枫\n2.高度：400-500cm，胸径：12cm，冠幅：200-250cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n","株","10",1254.591,12545.91]
[2,"050102001005","","香樟（胸径18cm)\n香樟\n","1.乔木种类：香樟\n2.高度：600-650cm，胸径：18cm，冠幅：400-500cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n","株","50",1032.849,51642.45]
[3,"050102001006","","金桂（胸径18cm）","1.乔木种类：金桂\n2.高度：500-550cm，胸径：18cm，冠幅：400-450cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n","株","7",2801.124,19607.868]
[4,"050102001007","","金桂（胸径15cm）","1.乔木种类：金桂\n2.高度：500-550cm，胸径：15cm，冠幅：350-400cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n","株","50",2429.424,121471.2]
[5,"050102001008","","银杏（胸径15cm）","1.乔木种类：银杏\n2.高度：650-700cm，胸径：15cm，冠幅：400-450cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n","株","7",1073.61,7515.27]
[6,"050102001009","","无患子（胸径25cm）","1.乔木种类：无患子\n2.高度：900-950cm，胸径：25cm，冠幅：500-600cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n","株","8",3174.12,25392.96]
[7,"050102001010","","垂丝海棠（胸径12cm）","1.乔木种类：垂丝海棠\n2.高度：400-450cm，胸径：12cm，冠幅：350-400cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n\n","株","40",1110.213,44408.52]
[8,"050102001011","","紫薇（胸径12cm）","1.乔木种类：紫薇\n2.高度：450-500cm，胸径：12cm，冠幅：300-350cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n\n\n","株","13",1945.413,25290.369]
[9,"050102001012","","日本晚樱（胸径12cm）","1.乔木种类：日本晚樱\n2.高度：400-450cm，胸径：12cm，冠幅：300-350cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n\n\n\n","株","21",548.505,11518.605]
[10,"050102001013","","日本晚樱（胸径10cm）","1.乔木种类：日本晚樱\n2.高度：350-400cm，胸径：10cm，冠幅：250-300cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n\n\n\n\n","株","10",393.867,3938.67]
[11,"050102001014","","丛生黄连木","1.乔木种类：丛生黄连木\n2.高度：900-1000cm，胸径：丛生，冠幅：600-700cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","株","5",2395.908,11979.54]
[12,"050102001015","","天竺桂（胸径15cm）","1.乔木种类：天竺桂\n2.高度：500-600cm，胸径：15cm，冠幅：300-350cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","株","7",845.442,5918.094]
[13,"050102001016","","天竺桂（胸径12cm）","1.乔木种类：天竺桂\n2.高度：400-500cm，胸径：12cm，冠幅：250-300cm\n3.要求：株型优美，三级及以上分枝，干直，冠径完整、根系发达、无病虫害、树皮完整、土球完整、冠幅等达到设计要求\n4.乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求\n5.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n6.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n7.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n8.追肥：满足设计及规范要求\n9.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n10.其他:包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、搭设遮阴(防寒)棚、本植物栽植范围内的整理绿化用地\n11.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n12.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","株","15",391.833,5877.495]
[14,"050102002017","","黄金榕球","1.规格：高度100cm，冠幅120cm\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n","株","112",74.115,8300.88]
[15,"050102002018","","红花继木球","1.规格：高度100cm，冠幅120cm\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n\n","株","64",106.902,6841.728]
[16,"050102002019","","红叶石楠","1.规格：高度100cm，冠幅120cm\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n\n\n","株","134",139.095,18638.73]
[17,"050102002020","","三角梅","1.规格：高度100cm，冠幅120cm\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n","株","80",124.74,9979.2]
[18,"050102002021","","山茶球","1.规格：高度100cm，冠幅120cm\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n\n","株","110",146.151,16076.61]
[19,"050102008022","","木春菊","1.规格：高度35-40cm，冠幅30-35cm，密度49\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n\n","m2","600",29.205,17523]
[20,"050102008023","","红花葱兰","1.规格：高度15-20cm，冠幅5-10cm，密度120\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n\n\n","m2","900",20.349,18314.1]
[21,"050102008024","","花叶蔓长春","1.规格：密度50\n2.修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚\n3.要求：球形饱满等达到设计要求\n4.种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求\n5.栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价\n6.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n7.追肥：满足设计及规范要求\n8.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n9.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n10.其他：符合设计及规范要求\n\n\n\n","m2","200",27.261,5452.2]
[22,"050102013025","","喷播草花籽","1.草(花)籽种类：综合\n2.草籽比例：黑麦草：早熟禾：高羊茅=1:2:7，\n3.花籽品种及比例：旱金莲：牵牛花：凤仙：波斯菊=1:1 1:1，\n4.花籽草籽比例4:6\n5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和沤熟蘑菇肥等符合设计及相关规范要求\n6.追肥：满足设计及规范要求\n7.养护期：包成活，竣工后验收合格后12个月\n8.综合单价包含苗木价格、起挖、包装、上下车、运输、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失、反季节栽植及栽植环境等因素\n9.其他：符合设计及规范要求\n","m2","26125.91",9.9,258646.509,{"$nulls":4}," "]
[{"$nulls":8},706879.908]