{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["供热"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"供热","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[9,0,9,4],[9,5,9,8],[10,0,10,4],[10,5,10,8],[11,0,11,4],[11,5,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,8],[13,0,13,8]]}
["雅安市新型冠状病毒肺炎集中收治方舱医院改建工程供热设备报价函"]
["序号","材料名称","材质/规格型号","单位","数量","含税单价（元）","税率","含税合计（元）","备注"]
[1,"容积式电热水炉 CEA-320-45","1.能源种类：容积式电热水炉 CEA-320-45 \n\n2.型号、容积：CEA-320-45KW\n\n3.安装方式：详设计","台",2,null,"%"]
[2,"容积式电热水炉 CEA260-90A","1.能源种类：容积式电热水炉 CEA260-90A \n\n2.型号、容积： CEA260-90A /90KW\n\n3.安装方式:详设计","台",9,null,"%"]
[3,"热水膨胀罐型号：NZG600V总=0.35m|，V调=0.125m|","1.名称：热水膨胀罐型号：NZG600V总=0.35m|，V调=0.125m|\n\n2.型号、规格：NZG600V总=0.35m|，V调=0.125m|\n\n3.安装方式：详设计","台",2,null,"%"]
[4,"热水膨胀罐型号：NZG800 V总=0.85m|，V调=0.35m|","1.名称：热水膨胀罐型号：NZG800 V总=0.85m|，V调=0.35m|\n\n2.型号、规格：NZG800 V总=0.85m|，V调=0.35m|\n\n3.安装方式：详设计","台",1,null,"%"]
[5,"热水循环泵Q=0.3m|/h，H=15m,N=0.5kW","1.型号：热水循环泵Q=0.3m|/h，H=15m,N=0.5kW \n\n2.功率：Q=0.3m|/h，H=15m,N=0.5kW \n","台",2,null,"%"]
[6,"热水循环泵Q=1.5m|/h，H=15m,N=0.5kW","1.型号：热水循环泵Q=1.5m|/h，H=15m,N=0.5kW \n\n2.功率：Q=1.5m|/h，H=15m,N=0.5kW \n","台",2,null,"%"]
[7,"热水循环泵Q=2.5m|/h，H=18m,N=0.75kW","1.型号：热水循环泵Q=2.5m|/h，H=18m,N=0.75kW \n\n2.功率：Q=2.5m|/h，H=18m,N=0.75kW \n","台",2,null,"%"]
["含税总价（元）："]
["税率：",{"$nulls":4},"%"]
["不含税总价（元）："]
["供应商名称（盖公章）："]
["注：单价为综合单价，包含设备、上下车费、运费、安装调试、税金、利润、管理等费用。"]