{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet4"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet4","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,11],[12,11,23,11],[24,1,24,5],[24,6,24,11],[25,1,25,5],[25,6,25,11],[26,1,26,5],[26,6,26,11],[27,0,27,11],[27,14,27,18],[28,0,28,3],[28,4,28,5],[28,6,28,11],[36,8,36,12]]}
["___大興壹號（北苑）项目幼儿园灯具开关报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","技术质量标准及要求","单位","暂定数量","不含税到场单价（元）","不含税到场合计（元）","税率","税金","含税到场合价（元）","备注"]
[1,"卡通造型灯具","型号：620*380                              色温：4000K                              功率：48W",null,"盏",150]
[null,"灭蝇灯","型号：紫光LED\n功率：4W",null,"盏",4]
[2,"紫外线灭菌灯","型号：90cm\n功率：30W",null,"盏",{"$f":"114+4","v":118},{"$nulls":5},"含灯架"]
[3,"LED方灯300*300","型号：300*300；\n色温：4000K\n功率：24W",null,"盏",109]
[4,"LED方灯600*600","型号：600*600；\n色温：4000K；\n功率：36W",null,"盏",50]
[5,"换气扇300*300","300*300；58W",null,"盏",65]
[6,"换气扇600*600","600*600;58W",null,"盏",9]
[7,"铝格栅方筒灯","150*150；4000K；18W",null,"盏",115]
[8,"条形灯","1200*70；4000K",null,"盏",80]
[9,"吸顶灯","24W；4000K",null,"盏",8]
[10,"单项二三极暗装插座","白色；10A安全型",null,"个",136,{"$nulls":5},"品牌：正泰、西门子、施耐德、公牛，同等级及以上"]
[11,"带开关单项三孔暗装插座（空调柜机）","白色；10A安全型",null,"个",56]
[12,"带开关单项三孔暗装插座（空调挂机）","白色；16A",null,"个",11]
[13,"带开关单项三孔暗装插座（空调柜机）","白色；20A",null,"个",12]
[14,"单项二三极暗装插座防溅盒","白色",null,"个",34]
[15,"厨房五孔插座","白色；10A 防溅型",null,"个",20]
[16,"单控单开开关","白色；10A",null,"个",33]
[17,"单控双开开关","白色；10A",null,"个",27]
[18,"单控三开开关","白色；10A",null,"个",37]
[19,"单控四开开关","白色；10A",null,"个",12]
[20,"一开带五孔","白色；10A",null,"个",1000]
[21,"墙上坐灯","1*12W （LED）",null,"盏",2000]
[15,"不含税合计："]
[16,"税率：",{"$nulls":4},"%"]
[17,"含税合计："]
["   注：1、报价包含物资、运输、安装、利润、风险及管理所有费用，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章"]
["供应商名称：",{"$nulls":3},"联系人：",null,"联系电话："]