{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 (2)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,11],[2,3,18,3],[2,11,18,11],[19,1,19,5],[19,6,19,11],[20,0,20,11],[21,0,21,3],[21,4,21,5],[21,6,21,11]]}
["___大興壹號（北苑）项目公区及幼儿园金属装修材料（第三次）报价表"]
["序号","物资名称","规格型号","技术质量标准及要求","单位","暂定数量","不含税到场单价（元）","不含税到场合计（元）","税率","税金","含税到场合价（元）","备注"]
[1,"镀锌矩管","型号：40x60mm\n壁厚：3mm","国标","m",100,{"$nulls":5},"报价包含物资、运输、利润、风险及管理所有费用"]
[2,"不锈钢","型号：304不锈钢\n颜色：香槟金（参照样板）\n壁厚 ：0.8mm",null,"m²",35]
[3,"不锈钢","型号：201不锈钢\n颜色：香槟金（参照样板）\n壁厚 ：0.8mm",null,"m²",1050]
[4,"镀锌角钢","型号：50x50mm\n壁厚：5mm",null,"m",4620]
[5,"T型干挂件","型号：40x70mm\n壁厚：4mm",null,"套",1100]
[null,"T型干挂件","型号：40x90mm\n壁厚：4mm",null,"套",1100]
[null,"T型干挂件","型号：40x120mm\n壁厚：4mm",null,"套",1100]
[6,"膨胀螺栓","型号：8mm*6cm",null,"个",3000]
[7,"膨胀螺栓","型号：8mm*8cm",null,"个",1000]
[8,"膨胀螺栓","型号：8mm*10cm",null,"个",1000]
[9,"云石胶","\n容量：20L\n要求：每桶配5只固化剂\n",null,"桶",10]
[10,"AB胶","容量：A桶10L、B桶10L",null,"组",50]
[11,"焊条","型号：3.2",null,"件",4]
[12," 铝格栅吊顶","型号：150*150mm\n壁厚：1mm",null,"㎡",2272.28]
[13," 铝扣板吊顶","型号：300*300\n壁厚：0.4mm",null,"㎡",385.86]
[14," 铝扣板吊顶","型号：600*600\n壁厚：0.4mm",null,"㎡",205.43]
[15]
[16,"合计："]
["   注：1、报价包含物资、运输、安装、利润、风险及管理所有费用，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章"]
["供应商名称：",{"$nulls":3},"联系人：",null,"联系电话："]