{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,7]]}
["石棉县王岗坪集镇片区灾后恢复重建项目集装箱式房屋采购"]
["名称","规格（mm）","参数","数量","单位","单价（不含税）（元）","单价合计（不含税）（元）","备注"]
["标准箱","2990*6055*2896","骨架材料厚度2.5mm、墙体厚度7.5cm、墙体内、外彩钢墙板厚度0.45mm",28,"个",null,{"$f":"D3*F3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["走道箱（长）","1950*5995","骨架材料厚度2.5mm、墙体厚度7.5cm、墙体内、外彩钢墙板厚度0.45mm",12,"个",null,{"$f":"D4*F4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["走道箱（短）","1950*3020","骨架材料厚度2.5mm、墙体厚度7.5cm、墙体内、外彩钢墙板厚度0.45mm",4,"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["男卫生间箱","2990*6055*2896","男卫5个蹲位+3个小便池+1拖布池+1洗手盆",1,"个",null,{"v":0,"d":"0.00"},"小便池仅男卫"]
["男淋浴箱","2990*6055*2896","5个淋浴+1洗手盆+1拖布池",1,"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["女卫浴箱","2990*6055*2896","女卫3个蹲位+2个淋浴+1拖布池+1洗手盆",1,"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["楼梯箱","2990*6055*2896","骨架材料厚度3mm、墙体厚度7.5cm、墙体内、外彩钢墙板厚度0.45mm，包含楼梯及扶手",4,"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["三跑楼梯",null,"封闭式钢楼梯，包含不锈钢扶手",1,"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"包含三跑楼梯，两个平台"]
["玻璃幕墙",null,"玻璃采用5+9+5中空钢化玻璃（加福特蓝）、骨架采用50系铝合金（含包边）",200,"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"厅门采用悬挑钢化玻璃"]
["玻璃雨棚","6000*1200","10mm钢化夹胶玻璃，钢骨架包含在内",7.2,"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["外挂楼梯","单跑1200*6000","钢构楼梯",1,"部",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["不含税合价"]
["税率"]
["含税合价"]
["注：1、地面材质为18mm厚水泥纤维板+1.6mm防磨防滑塑胶地板革。                                                                                                                                                                                                                      \n      2、工程量为暂估量，实际使用量按现场需求，单价不随工程量变更而调整。                                                                                                                                                        \n      3、保修期为整体保修一年。                                                                                                                                                                                                                            \n      4、吊顶：彩钢扣板吊顶。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \n      5、综合考虑现场摆放增加费用。                                                                                                                                                                                                                                 \n      6、报价为到场安装完成费用。                                                                                                                                                                                                                                \n      7、约定工期为12月4日前安装完成，每延迟一天向甲方支付5000元违约金。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}