{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["领料单(1)"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"领料单(1)","index":0,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,11],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[2,12,6,12],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,4,3],[4,4,4,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5]]}
["蒙顶壹号1#楼塑钢型材钢内衬提量表"]
["序号","型材名称",null,null,"型号",null,"型材颜色","型材长度","型材根数","钢衬（m）","项目特征","图片","备注"]
[1,"60/88深灰色推拉门【推拉门扇】",null,null,"T60/88S-1.Y",null,"TT80901",6000,356,{"$f":"356*6","v":2136},"热浸镀锌，壁厚1.5mm"]
[2,"60/88深灰色推拉门【推拉门框】",null,null,"T88K-1.X",null,"TT80901",6000,332,{"$f":"332*6","v":1992},"热浸镀锌，壁厚1.5mm"]
[3,"65平开系列【平开窗扇】",null,null,"P65WKCS（B）",null,"TT80901",6000,803,{"$f":"803*6","v":4818},"热浸镀锌，壁厚1.5mm"]
[4,"65平开系列【平开中梃】",null,null,"P65ZT（B）",null,"TT80901",6000,250,{"$f":"250*6","v":1500},"热浸镀锌，壁厚1.5mm"]
[5,"65平开系列【平开窗框】",null,null,"P65K（B）",null,"TT80901",6000,1078,{"$f":"1078*6","v":6468},"热浸镀锌，壁厚1.5mm"]