{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["导出数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"导出数据","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,4,1,5],[2,0,2,1],[2,4,2,5],[3,0,3,1],[3,4,3,5],[4,0,4,1],[4,4,4,5],[5,0,5,1],[5,4,5,5],[6,0,6,1],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,0,12,1],[12,4,12,5],[13,0,14,8],[16,5,17,7],[19,5,20,8],[22,8,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["询价单","","","","","",null,"",""]
["编号","","材料名称","单位","规格型号","","预估数量","金额（元）","备注"]
[1,null,"雨水井盖","套","φ700",null,70,null,"球墨铸铁，新型五防，承载等级不低于D400级，盖面有“雨”标志"]
[2,null,"雨水井盖","套","φ700",null,11,null,"球墨铸铁，新型五防，承载等级不低于C250级，盖面有“雨”标志"]
[3,null,"污水井盖","套","φ700",null,31,null,"球墨铸铁，新型五防，承载等级不低于D400级，盖面有“污”标志"]
[4,null,"污水井盖","套","φ700",null,19,null,"球墨铸铁，新型五防，承载等级不低于C250级，盖面有“污”标志"]
[5,null,"高分子电力井盖","套","φ800*50",null,41,null,"盖面刻“电力”"]
[6,null,"不锈钢隐形电力井盖","个","900*900",null,41,null,"盖面刻“电力”"]
[7,null,"高分子井盖","套","φ800*50",null,10,null,"盖面刻“通信”"]
[8,null,"不锈钢隐形井盖","个","900*900",null,10,null,"盖面刻“通信”"]
[9,null,"给水井盖","套","φ700",null,7,null,"球墨铸铁，新型五防，承载等级不低于D400级，盖面有“给水”标志"]
[10,null,"雨篦子","套","450*750",null,260,null,"球墨铸铁，新型防沉降防盗，承载等级不低于D400"]
[null,null,"合计"]
["注：以上报价为到场所有费用，税率3%。"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"报价单位："]
[]
[]
[{"$nulls":5},"联系人及电话："]
[]
[]
[{"$nulls":8},"2023-04-18"]