{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":15,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[9,0,9,7],[10,0,10,7],[11,0,11,7]]}
["配电箱采购控制价清单"]
["项目名称：宝兴县灵关保障性租赁住房建设项目（二期）"]
["项目地址：雅安市宝兴县灵关镇"]
["序号","物资设备名称","规格型号","技术质量标准及要求（特征描述）","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税单价（元）","不含税合价（元）","备注"]
[1,"二级柜","1000*2000*400 ","1，400A空开一个，      2，400A漏保一个。   3，200A漏保10个   相关材料使用铜芯线\n\n\n","个",8,7460,null,null,"每个单元1个",{"$nulls":4},"                                                                                                             "]
[2,"三级箱","600*800*160 ","1.100A空开1个，      2.100A漏保1个，  3.63A3P漏保5个         4.32A2P漏保5个，  5.地排1组，零排1组6.3P带地防爆插5个，2P带地防爆插5个\n相关材料使用铜芯线","个",40,1407,null,null,"带脚架和雨棚，每隔3层1个"]
[3,"二级箱","500*600*160","1,200A空开1个，   \n2,200A漏保1个\n相关材料使用铜芯线\n","个",1,922,null,null,"4号楼塔吊用"]
[4,"三级箱","500*600*160","1,100A漏保1个，            \n2,100A空开个，     3，时间定时器1个。4,95w接收器\n相关材料使用铜芯线\n","个",1,728,null,null,"4号楼塔吊用"]
[7,"三级控制箱","300*400*160","1,1个3P带N63A空开                 2，1个3P带N63A漏保相关材料使用铜芯线","个",20,189,null,null,"房建降水井泵和5号楼    \n钢筋加工房用。控制箱带雨棚和脚架\n"]
["不含税合价合计（元）"]
["税率"]
["含税合价（元）"]
[]
[{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]