{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,5,11],[6,0,6,11],[7,0,7,11]]}
["观光梯采购安装报价清单"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","设备（含运输费）不含税控制价（元）","设备（含运输费）不含税单价","设备（含运输费）不含税合计","安装不含税控制价（元）","安装不含税单价（元）","安装不含税合计（元）","备注"]
[1,"综合业务大楼 DT1","1.名称：DT1 电梯\n2.载重：1000KG\n3.层数：3层\n4.站数：3站\n5.提升高度、速度：7.8m;1m/s\n6.其他相关技术参数：机房吊钩承载重量等参数详设计\n7.其他：包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯设备接地、电梯调试和检测、检验，轿厢、轿厢门、厅门装饰、轿厢监控、电梯控制屏、报警器等完成电梯安装的所有工作内容（具体详见电梯参数）\n8.运转调试要求\n9.电梯和相关机械、控制器的连接、支承应满足水平地震作用及地震相对位移的要求。垂直电梯宜具有地震探测功能，地震时电梯应能够自动就近平层并停运.\n11.满足设计规范及验收要求","部",1,167256.64,null,null,{"v":44660.2,"d":"44660.20"}]
["不含税合计（元）"]
["税率：1、设备：                2、安装："]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）："]
["备注：报价采用固定综合单价，供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运输卸货（含现场垂直运输）、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、电梯在结构所需的预埋（分包人自行到现场根据结构进度预埋）、安装费用（含安装深化设计）、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、中选人人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、中选人应纳税金、中选人合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等中选人一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于中选人承担的风险范畴，价款均不予调整。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}