{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,0,2,1],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,0,5,1],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,0,6,1],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,0,10,1],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,0,11,1],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,0,12,1],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,0,13,1],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,0,14,1],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,0,15,1],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,0,16,1],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,0,17,1],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,0,18,1],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,0,19,1],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,0,20,1],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,0,21,11],[22,0,22,11],[23,0,23,3],[23,4,23,7],[23,8,23,11]]}
["雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目电气材料采购-报价清单"]
["编号",null,"材料名称","规格型号",null,"数量",null,"单位","税率","含税到场单价（元）","含税到场合计（元）","备注"]
[1,null,"LED平板灯","38W;600*600;4200K",null,800,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[2,null,"LED平板灯（带蓄电池）","38W;600*600;4200K",null,100,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[3,null,"LED筒灯","9w φ100 4200k",null,450,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[4,null,"圆形平板灯","36w 600*600 4200k",null,120,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求；儿童区待选样"]
[5,null,"吸顶灯（铝扣板）","12w 300*300 4200k",null,200,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[6,null,"圆形吸顶灯（带蓄电池）","12w 300*300 4200k",null,50,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[7,null,"五孔插座","250V.10A安全型",null,600,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[8,null,"双孔网络插座",null,null,390,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[9,null,"白面板",null,null,200,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[10,null,"软灯带","4200K",null,400,null,"米",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[11,null,"灯带接头","4200K",null,50,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[12,null,"三开","250V.10A安全型",null,100,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[13,null,"二开","250V.10A安全型",null,200,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[14,null,"单开","250V.10A安全型",null,300,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[15,null,"空调插座","250V.16A安全型",null,200,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[16,null,"安全出口指示牌",null,null,40,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[17,null,"吊装疏散指示牌",null,null,20,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[18,null,"向左疏散指示牌",null,null,40,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
[19,null,"向右疏散指示牌",null,null,40,null,"个",{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"符合国家相关技术规范要求"]
["合计含税总价：         元"]
["注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。5、付款方式：银行转账。月付97%,3%质保金。6、送货地点：雅安市雨城区。"]
["供应商名称：",{"$nulls":3}," 联系人；                    ",{"$nulls":3},"联系人电话："]