{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["报价清单","楼梯尺寸"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,0,15,9],[16,0,16,2],[16,3,16,6],[16,7,16,9]]}
["雅安市西康记忆生态文旅街区项目一号地块墙地砖采购清单"]
["序号","位置","技术要求","规格","单位","暂定数量","控制价（元）","不含税单价（元）","不含税总价（元）","备注"]
[1,"地下室","通体生态石 防滑砖","600*600","㎡",230,32]
[2,"地下室","贴脚线与整砖材质颜色一致","600*100","㎡",65,32.73]
[3,"楼梯楼层","通体大理石","800*800","㎡",3790,38.27]
[4,"楼梯楼层","贴脚线与整砖材质颜色一致","800*100","㎡",230,38.03]
[5,"公共卫生间","通体大理石 防滑砖","400*400","㎡",260,28.9]
[6,"公共卫生间","通体大理石 墙砖","800*400","㎡",630,31.42]
[7,"楼梯砖","1、带防滑槽\n2、需按实际尺寸加工踏面长度和踢面高度\n","1000*470","㎡",650,68.48]
[8,"楼梯砖","1、带防滑槽\n2、需按实际尺寸加工踏面长度和踢面高度\n","800*470","㎡",62,68.17]
[9,"楼梯砖","1、带防滑槽\n2、需按实际尺寸加工踏面长度和踢面高度\n","1200*470","㎡",45,66.83]
[10,"楼梯三角板","根据楼梯砖尺寸切割",null,"㎡",30,55.4]
[null,"不含税总价"]
[null,"税金（税率：    %"]
[null,"含税总价"]
["注意：1、楼梯踏面宽度260、270、280、300等规格，踢面高度有150、160、170等规格，根据实际下单尺寸加工。\n2、报价包含材料费、加工费、材料加工损耗费、上车费、运输费、利润、风险及管理费   3、下单结算数量以实际下单面积计算，结算按实际送货数量结算"]
["报价单位：",null,null,"报价人：",{"$nulls":3},"联系电话："]

{"sheet":"楼梯尺寸","index":1,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"踢面设计高度（m）","楼梯宽度m","踏面面积（m2）","踢面（m2）"]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.155,1.2,5.2,3.5]
[{"$nulls":4},"踏面宽26cm",0.175,1.2,3.8,2.6]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.1563,1.25,9,5]
[{"$nulls":4},"踏面27cm宽",0.1538,1.25,9,5]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.155,1.3,4.5,3]
[{"$nulls":4},"踏面宽26cm",0.175,1.3,4.1,2.8]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.1633,1.45,13,7]
[{"$nulls":4},"踏面30cm宽",0.15,1.5,9,4.5]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.66,8,4.2]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.1516,1.95,36,9]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.95,0,7.1]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.95,17,7]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.95,23,11]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.95,48,23]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.95,{"$f":"53*2","v":106},{"$f":"25*2","v":50}]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.1536,1.95,{"$f":"34*2","v":68},{"$f":"8*2","v":16}]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.95,0,{"$f":"8.3*2","v":16.6}]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.15,1.95,{"$f":"52*2","v":104},{"$f":"15*2","v":30}]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.1545,1.95,0,{"$f":"26*2","v":52}]
[{"$nulls":4},"踏面28cm宽",0.144,1.95,0,{"$f":"8*2","v":16}]