{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"not_rendered":{"images":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[4,0,4,5],[4,6,4,7],[5,0,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,5],[6,6,6,7],[7,0,7,4],[7,5,7,8],[8,0,8,8]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目PVC橡胶地面、防静电地板采购安装清单"]
["序号","名称","规格型号","单位","暂估数量","不含税控制单价（元）","不含税单价（元）","不含税金额（元）","备注"]
[1,"PVC橡胶地面","厚2mm","㎡",2700,67]
[2,"防静电金属架空活动地板","1、内部填充发泡水泥，采用PVC贴面，贴面厚度1.0mm。\n2、地板规格600*600*40mm地板颜色：国标小蓝花，每平方米承重600kg，耐磨0.1g/1000转，安装高度150mm。\n3、对地电阻、外观尺寸（允许公差）、外观要求、集中荷载（挠度、残余变形）、均布荷载（挠度）、极限集中荷载达到GB/T36340-2018标准，符合相关国家标准，提供质量检测合格报告。\n4、地板导电性能:表面电阻104—109欧姆;防火性能:Al级。","㎡",1150,186]
["暂估不含税金额合计（元）"]
["税率：",{"$nulls":5},"%"]
["暂估含税金额合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":4},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定单价，报价包含但不限于主材费用、辅材费用、运送费、上车费、不含下车费、安装人工费、成品保护费，在整个采购期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}