{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["金沙医院门急诊及医技楼房屋建筑维修与加固工程采购清单"]
["工程名称：",null,"雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升（二期）项目（二标段）\\门急诊及医技楼【房屋建筑维修与加固工程】",{"$nulls":3},"标段：二标段"]
["序号"," 项目编码 ",null,"项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","不含税控制单价（元）","不含税单价（元）","不含税合价","备注"]
[]
[]
[1,"011201001001",null,"混凝土面处理及凿毛（柱面）","1.柱面混凝土面处理及凿毛，导角打磨","m2","361.91",{"v":14.67889908,"d":"14.68"}]
[2,"010502001001",null,"角钢钢板加固柱","1.L75*5，L100*6角钢四边加固\r\n2.40*4钢板，间距150-300加固\r\n3.钢材油漆满足设计要求，钢材表面除锈，刷防火漆，环氧富锌防锈底漆两遍，环氧云铁中间漆两遍，面漆室外按丙烯酸聚硅氧烷,室内按丙烯酸聚氨酯\r\n","m2","361.91",{"v":933.7614679,"d":"933.76"}]
[3,"011615001001",null,"凿销键孔（梁）","1.梁上凿销键孔\n2.40*4钢板穿梁与角钢连接（另列）\n","个","280",{"v":18.34862385,"d":"18.35"}]
[4,"010606001001",null,"梁区等待螺杆φ18","1.梁区等待螺杆φ18","t","0.3",{"v":5669.724771,"d":"5669.72"}]
[5,"011201001002",null,"混凝土面处理及凿毛（板）","1.新旧混凝土接触面处理及凿毛","m2","494.67",{"v":47.70642202,"d":"47.71"}]
[6,"010503002001",null,"粘贴碳纤维布压条（一层）","1.粘贴碳纤维布（一层层）\n2.本工程加固用碳纤维布规格:碳纤维布:0.167mm厚,抗拉强度设计值不小于2300MPa,伸长率不小于1.6%的高强度Ⅰ级300g碳纤维复合材\n3.满足设计要求","m2","262.3",{"v":241.2844037,"d":"241.28"}]
[7,"011201004001",null,"天棚20厚M7.5水泥砂浆抹面（炭纤维表面）","1.天棚20厚M7.5水泥砂浆抹面（炭纤维表面）","m2","262.3",{"v":40.36697248,"d":"40.37"}]
[8,"011201001003",null,"新旧混凝土接触面处理及凿毛（梁）","1.新旧混凝土接触面处理及凿毛","m2","217.85",{"v":47.52293578,"d":"47.52"}]
[9,"010503002002",null,"C35细石砼矩形梁截面加大","1.C35矩形梁截面加大\n2.混凝土强度等级：C35细石混凝土\n3.混凝土拌合料要求：符合设计及现行施工规范要求。\n4.商品砼的泵送费用、运输费用：包含在综合单价中\n5.其它:满足设计及现行施工验收规范要求\n","m3","21.98",{"v":825.6880734,"d":"825.69"}]
[10,"010515001001",null,"现浇构件钢筋  HRB400≤10","1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋  HRB400≤10\n2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中","t","1.049",{"v":5733.944954,"d":"5733.94"}]
[11,"010515001002",null,"现浇构件钢筋 HRB400 φ12-16","1.现浇构件钢筋 HRB400 φ12-16\n2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中","t","1.294",{"v":5577.981651,"d":"5577.98"}]
[12,"010515001003",null,"现浇构件钢筋 HRB400 φ18-28","1.现浇构件钢筋 HRB400 φ18-28\n2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋施工搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算\n3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中","t","0.84",{"v":5467.889908,"d":"5467.89"}]
[13,"010515001004",null,"植筋φ6","1.植筋φ6","个","364",{"v":1.100917431,"d":"1.10"}]
[14,"010515001005",null,"植筋φ8","1.植筋φ8","个","2806",{"v":1.467889908,"d":"1.47"}]
[15,"010515001006",null,"植筋φ12","1.植筋φ12","个","304",{"v":4.128440367,"d":"4.13"}]
[16,"010515001007",null,"植筋φ14","1.植筋φ14","个","194",{"v":13.76146789,"d":"13.76"}]
[17,"010515001008",null,"植筋φ16","1.植筋φ16","个","114",{"v":19.26605505,"d":"19.27"}]
[18,"010515001009",null,"植筋φ18","1.植筋φ18","个","48",{"v":26.33027523,"d":"26.33"}]
[19,"010515001010",null,"植筋φ20","1.植筋φ20","个","92",{"v":31.19266055,"d":"31.19"}]
[20,"010515001011",null,"植筋φ22","1.植筋φ22","个","24",{"v":41.28440367,"d":"41.28"}]
[21,"010515001012",null,"植筋φ25","植筋φ25","t","12",{"v":49.5412844,"d":"49.54"}]
[22,"010606013001",null,"M8对拉化学螺栓","1.M8对拉化学螺栓，人工打孔","套","474",{"v":4.403669725,"d":"4.40"}]
[23,"010605001001",null,"梁板5厚钢板加固","1.钢材品种：5或4厚钢板\n2.油漆品种、刷漆遍数：钢材油漆满足设计要求，钢材表面除锈，刷防火漆，环氧富锌防锈底漆两遍，环氧云铁中间漆两遍，面漆室外按丙烯酸聚硅氧烷,室内按丙烯酸聚氨酯\n","m2","333.2",{"v":678.8990826,"d":"678.90"}]
["不含税价总计："]
["税金（税率：9%）"]
["含税价总计："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}