{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["金沙医院住院楼房屋建筑维修与加固工程采购清单"]
["工程名称：",null,"雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升（二期）项目（二标段）\\住院楼【房屋建筑维修与加固工程】",{"$nulls":3},"标段：二标段"]
["序号"," 项目编码 ",null,"项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","不含税控制单价（元）","不含税单价（元）","不含税合价（元）","备注"]
[]
[]
[" "," ",null,"010501 拆除工程 ",null," "," "," "]
["1","011605001008",null,"地面块料拆除","1.地面块料拆除\n2.拆除后人工转运至房屋外统一堆放\n3.建渣外运：运距投标人综合考虑","m2","20.75",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011604003002",null,"天棚面拆除","1.天棚面拆除\n2.拆除后人工转运至房屋外统一堆放\n3.建渣外运：运距投标人综合考虑","m2","50.84",{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011201001004",null,"混凝土面处理及凿毛（板）","1.新旧混凝土接触面处理及凿毛","m2","50.84",{"v":47.523,"d":"47.52"}]
["4","010503002003",null,"粘贴碳纤维布压条（一层）","1.粘贴碳纤维布（一层）\n2.本工程加固用碳纤维布规格:碳纤维布:0.167mm厚,抗拉强度设计值不小于2300MPa,伸长率不小于1.6%的高强度Ⅰ级300g碳纤维复合材\n3.满足设计要求","m2","72.9",241.28]
["5","011201004002",null,"天棚20厚M7.5水泥砂浆抹面（炭纤维表面）","1.天棚20厚M7.5水泥砂浆抹面（炭纤维表面）","m2","72.9",40.37]
["不含税价总计："]
["税金（税率：9%）"]
["含税价总计："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}