{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价","index":0,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[6,6,6,7],[6,8,6,9]]}
["抗震锚栓采购清单"]
["工程名称：雅安市大兴生态旅游建设项目桥梁项目（抗震锚栓）"]
["序号","名称","项目特征","计量规则","工程量","单位","含税控制价（13%)",null,"含税报价（13%)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价（元）","综合单价","合价（元）"]
[1,"抗震锚栓","1.锚栓钢材品种、规格：Q235B，M36\n2.长度：2000mm\n3.钢套筒：DN100，长度850mm\n4.每套2根锚栓\n","按设计图示数量计算",88,"套",{"v":410,"d":"410.00"},{"v":36080,"d":"36080.00"}]