{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[26,0,26,6],[27,0,27,6],[28,0,28,6],[29,0,29,1],[29,2,29,3],[29,4,29,6],[30,0,32,8]]}
["雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升（二期）项目二标段不锈钢玻璃采购清单"]
["工程名称：雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升（二期）项目二标段"]
["序号","项目名称","型号规格、技术质量标准及要求","\n单位","数量","含税控制单价\n（元）","含税单价报价\n（元）","含税价合价\n（元）","备注"]
[]
[]
["1","一层大门门头玻璃电动门","1.钢化玻璃15mm\n2.电动移门电机及配套\n3.钢轨及不锈钢件\n4.槽钢钢梁","m2",{"v":20.4,"d":"20.40"},{"v":875.5,"d":"875.50"}]
["2","一层大门门头不锈钢","1.钢架基层\n2.不锈钢面层\n3.打胶收口","m2",16.68,{"v":494.5854,"d":"494.59"}]
["3","住院部三层大门电动门","1.钢化玻璃12mm\n2.电动移门电机及配套\n3.钢轨及不锈钢件\n","m2",5.76,{"v":876.7154,"d":"876.72"}]
["4","BM1522钢化玻璃门","1.钢化玻璃12mm\n2.地弹簧","M2",{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":421.4348,"d":"421.43"}]
["5","BMI1539钢化玻璃门","1.钢化玻璃12mm\n2.地弹簧","M2",5.85,{"v":421.4348,"d":"421.43"}]
["6","M1521钢化玻璃门","1.钢化玻璃12mm\n2.地弹簧","M2",{"v":25.2,"d":"25.20"},{"v":421.4348,"d":"421.43"}]
["7","GL-01 钢化夹胶玻璃（钢化超白玻）","1.边框材料种类、规格 ：1.2m厚古铜色拉丝不锈钢（抗指纹）\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：钢化夹胶玻璃（钢化超白玻）8+1.52PVB+8mm\n3.嵌缝、塞口材料品种:详设计\n4.采血室柜台 配餐室柜台","m2",42.14,{"v":461.8314,"d":"461.83"}]
["8","GL-02 瓦楞玻璃隔断门（钢化超白玻）","1.边框材料种类、规格 ：不锈钢边框\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：瓦楞玻璃（钢化超白玻）\n3.嵌缝、塞口材料品种:详设计\n4.门表ZDM7428","m2",20.72,{"v":854.8794,"d":"854.88"}]
["9","GL-02 瓦楞玻璃隔断（钢化超白玻）","1.边框材料种类、规格 ：不锈钢边框\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：瓦楞玻璃（钢化超白玻）\n3.嵌缝、塞口材料品种:详设计\n4.1F-EL-07 1F-EL-08  MB-04  MB-05","m2",15.24,{"v":483.6674,"d":"483.67"}]
["10","GL-02 瓦楞玻璃门M1530","1.边框材料种类、规格 ：铝合金\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：瓦楞玻璃（钢化超白玻）\n3.嵌缝、塞口材料品种:详设计\n4.一层 二层过道","m2",{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":603.7654,"d":"603.77"}]
["11","GL-02 瓦楞玻璃门M1130","1.边框材料种类、规格 ：铝合金\n2.玻璃品种、规格、颜色 ：瓦楞玻璃（钢化超白玻）\n3.嵌缝、塞口材料品种:详设计\n4.一层VIP","m2",29.76,{"v":658.3554,"d":"658.36"}]
["12","GL-04 UV打印玻璃（钢化超白玻）","做法详3F-DT-03 04大样 3F-EL-01三楼屋顶花园\n1.UV打印玻璃（钢化超白玻）","m2",{"v":45.276,"d":"45.28"},{"v":494.5854,"d":"494.59"}]
["13","GL-05 UV打印玻璃（钢化玻璃）","做法详2F-DT-1 01大样\n1.镀锌型钢龙骨\n2.12mm玻镁板\n3.UV打印玻璃（弧形钢化玻璃）","m2",{"v":35,"d":"35.00"},{"v":603.7654,"d":"603.77"}]
["14","四联动推拉门","1.铝合金外框,4联动\n2.双层钢化玻璃\n3F-EL-01三楼屋顶花园,缺项","m2",3.88,{"v":931.3054,"d":"931.31"}]
["15","GL-06 厚度钢化夹胶玻璃（钢化超白玻）6+1.52PVB+6mm","1.窗代号及洞口尺寸 ：详设计\n2.框、扇材质 :断桥铝合金(85系列)\n3.玻璃品种、厚度钢化夹胶玻璃（钢化超白玻）6+1.52PVB+6mm","m2",{"v":158,"d":"158.00"},{"v":396.3234,"d":"396.32"}]
["16","MT-01 定制不锈钢印花（表面玻璃）","做法参1F-DT-03 03定制不锈钢印花（表面玻璃）大样\n3.定制不锈钢印花（表面玻璃）","m2",7.62,{"v":614.6834,"d":"614.68"}]
["17","血透中心12厚钢化玻璃","1.住院楼血透中心12厚钢化玻璃","m2",35.76,{"v":167.0454,"d":"167.05"}]
["18","A类乙级夹胶复合防火玻璃门","1.住院楼A类乙级夹胶复合防火玻璃门\n2.验收后施工","m2",52.88,{"v":494.5854,"d":"494.59"}]
["19","成品银镜","成品银镜 公共卫生间","m2",{"v":60,"d":"60.00"},{"v":101.5374,"d":"101.54"}]
["20","MT-01 1.2m厚古铜色拉丝不锈钢（抗指纹）线条 50mm宽","2.1.2m厚古铜色拉丝不锈钢（抗指纹）线条 小于《50mm宽\n3.其余详见设计说明","m",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":68.7834,"d":"68.78"}]
["21","MT-01 1.2m厚古铜色拉丝不锈钢（抗指纹）线","2.1.2m厚古铜色拉丝不锈钢（抗指纹）线条 大于》50宽\n3.其余详见设计说明","m2",{"v":500,"d":"500.00"},{"v":226.6,"d":"226.60"}]
["不含税价总计："]
["税金（税率：   %）："]
["含税价总计："]
["供应商名称（盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：报价包含材料费、运输费、上下车费、管理费、安装费、利润、税费、风险等全部费用，在整个服务期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}