{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["室内门报价","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"室内门报价","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,1,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[18,0,18,12],[19,0,19,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["石棉县司法局王岗坪司法所项目、王岗坪卫生院灾后恢复重建项目木门采购-报价清单"]
[]
["序号","材料名称                                                                                                                                   ","款式","产品要求","材质","工艺","门洞尺寸（mm）",null,null,"单位","数量  （暂估）","税率","综合单价","总价","备注"]
[{"$nulls":6},"高","宽","厚"]
[1,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度45","中纤","三胺免漆",2100,800,230,"樘",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度46","中纤","三胺免漆",2200,1000,230,"樘",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度47","中纤","三胺免漆",2100,1050,230,"樘",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度48","中纤","三胺免漆",2200,1050,230,"樘",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度49","中纤","三胺免漆",2200,1100,230,"樘",79,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度50","中纤","三胺免漆",2200,1200,230,"樘",3,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度51","中纤","三胺免漆",2200,1300,230,"樘",17,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度52","中纤","三胺免漆",2200,1250,230,"樘",2,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度53","中纤","三胺免漆",2200,1500,230,"樘",5,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度54","中纤","三胺免漆",2300,1500,230,"樘",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度45","中纤","三胺免漆",2200,1050,230,"樘",58,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度45","中纤","三胺免漆",2100,1100,230,"樘",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[13,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度45","中纤","三胺免漆",2400,1500,230,"樘",46,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[14,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度45","中纤","三胺免漆",2200,1100,230,"樘",3,{"v":0.13,"d":"13%"}]
["总价合计（元）"]
["注：1、综合单价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、加工费、运输费、上下车费、二次转运费、安装费、税金、辅材及门套双包边等费用。以上数量为暂估量，以实际供货、验收合格的数量为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。3、采取一次性不可更改的报价方式报价。4、付款方式：月付97%,3%的质保金。质保期：一年。5.送货地点：雅安市石棉县王岗坪彝族藏族乡。6、质量标准：符合国家标准及项目使用要求，提供产品合格证明书、检测报告等资料。7、最高限价（含税）：270000元。竞价单位自主报价，投标报价不得超过最高限价。超过最高限价,其响应文件按无效处理。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}