{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["室内门报价","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"室内门报价","index":0,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[16,0,16,12],[17,0,17,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["石棉县王岗坪小学灾后恢复重建项目木门采购-报价清单"]
["序号","材料名称                                                                                                                                   ","款式","产品要求","材质","工艺","门洞尺寸（mm）",null,null,"单位","数量  （暂估）","税率","综合单价","总价","备注"]
[{"$nulls":6},"高","宽","厚"]
[1,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度47","中纤","三胺免漆",2200,1000,200,"樘",71,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度48","中纤","三胺免漆",2200,1400,200,"樘",20,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度49","中纤","三胺免漆",2200,1100,200,"樘",62,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度50","中纤","三胺免漆",2200,900,200,"樘",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度51","中纤","三胺免漆",2200,1800,200,"樘",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度52","中纤","三胺免漆",2700,1100,200,"樘",30,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度53","中纤","三胺免漆",2200,1500,200,"樘",3,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"木门","单开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度54","中纤","三胺免漆",2200,800,200,"樘",54,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"木门","双开门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度45","中纤","三胺免漆",2200,1600,200,"樘",6,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,"木门","推拉门","5毫米PVC免漆饰面，蜂桥洞力学板填充，高低套，中纤线条门扇厚度45","中纤","三胺免漆",2200,1100,200,"樘",6,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"木门","右开门","实木复合门",null,"乳白色",2050,870,310,"樘",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"木门","左开门","实木复合门",null,"乳白色",2050,870,310,"樘",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[13,"木门","右开门","实木复合门",null,"乳白色",2020,860,310,"樘",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
["总价合计（元）"]
["注：1、综合单价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、加工费、运输费、上下车费、二次转运费、安装费、税金、辅材及门套双包边等费用。以上数量为暂估量，以实际供货、验收合格的数量为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。3、采取一次性不可更改的报价方式报价。4、付款方式：月付97%,3%的质保金。质保期：一年。5、送货地点：雅安市石棉县王岗坪彝族藏族乡。6、质量标准：符合国家标准及项目使用要求，提供产品合格证明书、检测报告等资料。7、此报价尺寸为非现场实际测量尺寸，实际尺寸以最终实际现场测量尺寸为准。8、最高限价（含税）：260000.00元。税率13%。竞价单位自主报价，投标报价不得超过最高限价。超过最高限价,其响应文件按无效处理。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}