{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1-5号地块"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1-5号地块","index":0,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[3,0,3,4],[5,0,5,8],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[11,0,11,8],[13,0,13,8],[15,0,15,8],[17,0,17,8],[19,0,19,8],[21,0,21,8],[23,0,23,2],[24,0,24,2],[25,0,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅安市大兴生态旅游建设项目水磨石、水洗石采购项目（二次）采购清单清单（一次报价）"]
["序号","名称","规格、型号及技术要求","单位","暂估数量","不含税控制价",null,"不含税报价"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","综合单价","合价"]
["白色水磨石坐凳"]
[1,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料：白色水磨石\n3.规格：20mm\n4.做法：详设计及图纸，满足设计要求，包含设计图纸所示工程量\n5.其他：详设计，满足设计要求，综合考虑","m2","184.87",185,34200.95]
["水磨石坐凳（含异形）"]
[2,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料：白色水磨石\n3.规格：20mm\n4.做法：详设计及图纸，满足设计要求，包含设计图纸所示工程量\n5.其他：详设计，满足设计要求，综合考虑","m2","408.92",185,75650.2]
["异形种植池"]
[3,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料：白色水磨石\n3.规格：20mm\n4.做法：详设计及图纸，满足设计要求，包含设计图纸所示工程量\n5.其他：详设计，满足设计要求，综合考虑","m2","142.72",185,26403.2]
["阶梯种植池"]
[4,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料：白色水磨石\n3.规格：20mm\n4.做法：详设计及图纸，满足设计要求，包含设计图纸所示工程量\n5.其他：详设计，满足设计要求，综合考虑","m2","278.81",185,51579.85]
["特色种植池坐凳"]
[5,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料：白色水磨石\n3.规格：20mm\n4.做法：详设计及图纸，满足设计要求，包含设计图纸所示工程量\n5.其他：详设计，满足设计要求，综合考虑","m2","76.56",185,14163.6]
["水磨石坐凳"]
[6,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料、规格：20厚白色水磨石\n3.其他：满足设计要求，综合考虑","m2","276.68",185,51185.8]
["滑板场"]
[7,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料、规格：20厚白色水磨石\n3.其他：满足设计要求，综合考虑","m2","163.66",185,30277.1]
["特色种植池"]
[8,"20厚白色水磨石面层","1.名称：20厚白色水磨石面层\n2.材料、规格：20厚白色水磨石\n3.其他：满足设计要求，综合考虑","m2","1644.23",185,304182.55]
["2号地块景墙及景墙前地面"]
[9,"20厚深色/浅色水磨石面层","1.名称：20厚深色/浅色水磨石面层\n2.材料、规格：20厚深色/浅色水磨石\n3.其他：满足设计要求，综合考虑","m2",1300,185,240500]
["鱼尾泡泡岛"]
[10,"20厚洗米石地面","1.名称：20厚洗米石地面\n2.材料、规格：20厚洗米石地面1:1.5水泥石子，水刷表面\n3.其他：满足设计要求，综合考虑","m2","409.16",135,55236.6]
["不含税总价（元）：",{"$nulls":5},883379.85]
["（税率  %）税金（元）："]
["含税总价（元）："]