{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["井盖"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"井盖","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,2,10],[4,7,9,7],[4,8,9,8],[4,9,9,9],[4,10,9,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10]]}
["雅州壹号院方矩管采购（二次）-报价清单"]
[]
[]
["序号","材料名称","规格、型号","参考我的钢铁网 （www.mysteel.com）规格","单位","数量  （暂定）","税率","基准价（元/吨）","含税控制价     （元/吨）","综合费      （元/吨）","备注"]
[1,"热镀锌矩管","120*80*5","120*80*4.75       （陕西友发）","吨",15,{"v":0.13,"d":"13%"},"基准价按热镀锌矩管运至现场当日“我的钢铁网（www.mysteel.com）”成都地区镀锌方矩管行情价网页中成都华岐、陕西友发参考规格报价（以网上第一次报价为准，如有备注价则以备注价为准）（含出库费、上车费、运输费、13%税费）等所有费用。","上浮  380  元/吨","上浮    元/吨","含税到场单价=基准价+综合费"]
[2,"热镀锌矩管","160*80*5","160*80*5.75      （陕西友发）","吨",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"热镀锌矩管","80*80*4","80*80*3.75       （成都华岐）","吨",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"热镀锌矩管","120*60*5","120*60*3.75      （陕西友发）","吨",22,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"热镀锌矩管","100*50*4","100*50*3.75      （成都华岐）","吨",18,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"热镀锌矩管","50*50*4","50*50*3.75       （陕西友发）","吨",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
["注：                                                                                                                                   1、综合费是乙方把材料由生产所在地完好无损地运至甲方指定交货地点所发生的一切费用（综合费包含但不限于上车费（不含下车）、运杂费、13%税费、利润等完成该工程所需的一切费用。                                                                                                                             2、以上数量为暂定量，以实际供货、验收合格的数量为准。数量以甲方收货数据为结算依据；甲方随机进行复磅，过磅误差不得超过正负千分之三，若复磅误差超过千分之三，正偏差则以送货单数量为准，如出现负偏差，则以复磅数量为准，负偏离出现两次，则之前所有供货（包含未复磅的）均按负偏离同等比例扣除。                                                                                                              3、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。                                                                                                         4、本项目报价只有一次报价。                                                                                                                         5、付款方式：银行转账。月付100%。                                                                                                     6、送货地点：四川省雅安市雨城区前进西街大兴寺。                                                                                                                                              7、质量标准：符合国家标准及项目使用要求，提供产品合格证明书、检测报告等资料。材料厚度偏差不超过0.25mm。                                                                                                                                                 8、最高限价（含税）：税率13%。竞价单位自主报价，投标报价不得超过含税控制价。超过含税控制价,其响应文件按无效处理。                                                                                                               "]
["竞价单位：                            联系人：                               联系电话："]